Motorsport-Akku

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Sonderthemen
Thema: Gewichtstuning
Batterie gegen Motorsport-Akku austauschen:
Der Roadster besitzt eine 12V Batterie mit 42 Amperestunden ( 210cm Länge / 175cm Breite / 190cm Höhe). Die Roadster-Batterie wiegt ca. 12 Kilogramm, also ein richtiger Brocken für solch ein leichtes Fahrzeug.
Auch hier kann einiges an Gewicht eingespart werden, indem man sie gegen einen Motorsport-Akku austauscht. Solch ein Motorsport-Akku hat ein Gewicht von nur 5 bis 6 Kilogramm, somit erreicht man eine Gewichtseinsparung von etwas über ca. 6 Kilogramm auf einen Schlag (bei 50% Platzersparnis).
Die oben abgebildete Gelbatterie (12 Volt / 18 Ampere) ist zum Beispiel über die Firma CarSpezials zu beziehen. Zum Lieferumfang der Gelbatterie gehört ein Pol-Adaptersatz und ein Haltegurt zur Montage in die original Halterung des Fahrzeugs. Preis ca. 100,- €.
Die unteren zwei Bilder zeigen eine Gelbatterie von der Firma Sandtler. Es handelt sich um das Model R700 (12 Volt / 17 Ampere). Preis ca. 120,- €.
Die Gelbatterien haben eine gute Kapazität und gelten als problemlos, es sei denn sie werden tiefentladen. Die Lebensdauer entspricht bei guter Pflege einer normalen Batterie. Die Akkus sind wartungsfrei und können in jeder Position eingebaut werden. Ihre Kapazität ist für den Alltag voll ausreichend und durch ihren hohen Tiefentladestrom haben sie ausreichend Kraft zum Starten des Roadsters. Für Fahrzeuge mit großen Soundeinbauten, viel Technik ect. sind sie nicht geeignet, sondern eher für gewichtsgetunte Purismus-Roadster.
Zum Ausbauen der Batterie siehe Sonderthemen: Rund um die Batterie.
Befestigung eines Motorsport-Akku:
Hier wurde ein Alu-Lochblech passen zur Batteriehalterung geschnitten und eingesetzt. Das Lochblech ist mit 4 dicken Schrauben an den Leisten der Batteriehalterung befestigt. Der Motorsport-Akku ist mit Alu-Winkelleisten gegen Verrutschen gesichert. Die Wínkelleisten sind mit 5er Schrauben an das Lochblech geschraubt. Ein Metall-Lochstreifen sichert die Batterie zusätzlich.
Hier eine weitere Befestigungsmöglichkeit mit einem Aluminium-Bügel an der original Verschraubung.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Sonderthemen >
- Gewichtstuning >
- Motorsport-Akku >