Frontpanel

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Frontpanel:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 20er + 25er Torx-Bit(Baujahr: bis Okt. 2003)
- 20er Torx-Bit (Baujahr: ab Nov. 2003)
- Schraubenzieher
Zuerst die Scheinwerfer demontieren (siehe Beleuchtung: Scheinwerfer / Fernlicht!)
Dann die Frontschürze demontieren (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Frontschürze!).
Nun gelangt man von hinten an das Frontpanel. Hier werden zwei 20er Torx-Schrauben gelöst (eine je Seite; siehe Pfeil!).
Als nächstes müssen 6 der gelben Halteklammern gelöst werden (3 je Seite; siehe Kreise!).
Nun noch 2 Spreiznieten lösen (eine je Seite; siehe Rechteck!). Diese sitzen sehr fest. Danach können die Kotflügel einfach vom Frontpanel abgenommen werden.
Die Standlicht/Nebellicht/Blinkereinheit ist mit zwei Schrauben (dünne Pfeile), je an der Außenseite und unten befestigt. Zur Innenseite ist eine Kunststoffnase (Kreis) durch eine Lasche gesteckt.
Zum Herausnehmen wird die Lampeneinheit in der Vertikalen gedreht, dann kann sie herausgezogen werden. Hierbei muss man darauf achten, dass der Gummiabfluss (dicker Pfeil) nicht verloren geht.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Frontpanel >