Hupenring

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Hupenring:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- kleiner Schraubenzieher
Zuerst die Schaltwippen abziehen (sofern vorhanden). Danach wird die hintere Verkleidung des Lenkrades in Fahrtrichtung um ca. 1 cm nach vorne geschoben, angefangen auf einer Seite, dann die andere Seite. Sowohl beim 2-, als auch beim 3- Speichen- Lenkrad müssen drei Punkte ausgerastet werden, beim 2- Speichen- Lenkrad befindet sich der 3te Punkt unten in der Mitte.
Danach kann der Hupenring mit sanfter Gewalt abgenommen werden. Man muss ihn dabei etwas hin und her verbiegen. Keine rohe Gewalt anwenden, mit etwas Geduld geht es.

Auf dem unteren Bild sind die Rasterungen zu sehen, mit der der Hupenring in die entgegengesetzten Rasterungen, in die hinteren Lenkradabdeckungen eingerastet wird.
Beim 3-Speichenlenkrad ist jetzt noch das Kabel zu den Hupenkontakten zu lösen. Hilfreich ist hierbei ein kleiner Schraubenzieher um die Rasterung auszuhebeln.
Beim 2-Speichenlenkrad gibt es keine Schalter im Hupenring. Hier geht nur ein einzelner Messingdraht an der rechten Seite des Lenkrades zum Hupenring. Die Schaltarbeit erfolgt über Massekontakte im Lenkradkörper.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Hupenring >