Heckblendenwechsel für Doppelrohrauspuff

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einbauten / Umbauten
Heckblendenwechsel für Doppelrohrauspuff:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 25er Torx-Bit

- Dremel o.ä.
Der Umbausatz besteht aus dem Heckmittelteil und den Heckeinsätzen (Kunststoff-Gittern). Das Heckmittelteil besteht aus einem T-Träger, der untergebaut wird und einer äußeren Blende (dieses Teil ist unlackiert und muss noch in Fahrzeugfarbe lackiert werden!).

Teilenummer Heckmittelteil (T-Stück): Q0015627V001C63L00 (97 €)
Teilenummer Heckmittelteil (Träger: Q0017029 V001 0000 00 (86 €)
Teilenimmern Heck-Gittereinsätze: Q0015625V001000000 (ca. 25€) + Q0015624V001000000 (ca. 25€)
Als Erstes die Heckgitter entfernen (siehe Ein- / Umbauten: Heckgitter)!).
Nun müssen drei gelbe Halteklammern von der Rückseite der Heckblende gelöst werden. Eine oben in der Mitte und jeweils eine rechts und links. Als Nächstes wird die äußere Blende vorsichtig vom Grundträger gelöst.
Hierbei sollte man recht vorsichtig vorgehen und auch mal notfalls unters Fahrzeug schauen, damit man keine der Haltenasen abbricht!
Nach dem Entfernen der äußeren Blende bleibt noch das schwarze Heckmittelteil (links) stehen. An diesem kennzeichnet man sich die Größe des neuen Heckmittelteils (rechts) rechts, links und oben an, da man an diesen Punkten das alte Heckmittelteil abtrennen muss.
Oben in der Mitte bleibt die Halterung bis knapp unter dem Führungsloch stehen, in das die obere Nase der neuen äußeren Blende gesteckt wird. Rechts und links bleibt so viel stehen, so dass die rechts und links jeweils zwei kleinen Löcher des neuen Grundträgers von hinten bedeckt werden. Jetzt kann der neue Grundträger an seine Position gebracht werden.
Er wird mittels der Schrauben von den alten Gittern befestigt. Nun werden die 4 kleinen Löcher mit einem Bohrer (6-8mm) durchbohrt. Hinein kommen die Plastikstöpsel, die mit im Lieferumfang sind. Sie befestigen den Grundträger zusätzlich.
Als Letztes wird die neue äußere Blende aufgesteckt und die 3 entfernten Halteklammern wieder befestigt. Jetzt noch die neuen Gitter aufstecken.
Wenn man sich etwas Arbeit sparen möchte, kann man den alten Grundträger auch weiter außen abtrennen und die Löcher nicht mit den Clips versehen. Da die Verschraubung des Grundträgers in unmittelbarer Nähe sitzt, reicht diese Art der Befestigung auch vollkommen aus!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einbauten /Umbauten >
- Heckblendenwechsel für Doppelrohrauspuff >