Nebelscheinwerfer / Frontblinker / Standlicht

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Beleuchtung
Nebelscheinwerfer / Frontblinker / Standlicht (Ausbau / Wechsel):
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 25er Torx-Bit (Baujahr: bis Okt. 2003)
- 20er Torx-Bit (Baujahr: ab Nov. 2003)
- Schraubenzieher (2 Schraubenzieher ab 2004 Modell)
Zum Wechsel der Leuchtmittel am Roadster mit der Nebellampeneinheit aus dem Modelljahr 2003, reicht es die Front-Kofferraumwanne zu entfernen. Nun kann man rechts und links von hinten an die Leuchtmittel gelangen.

Der Wechsel der beifahrerseitigen Standlichtlampe am Roadster mit der Nebellampeneinheit ab dem Modelljahr 2004, ist etwas komplizierter, wenn man nicht die gesamte Frontschürze demontieren will. Bei dieser Modellvariante wird die beifahrerseitige Standlichtlampe durch den Wischwasserbehälter verdeckt.
Neben dem Ausbau der Kofferraumwanne, muss hier auch die beifahrerseitige Scheinwerferabdeckung und die Scheinwerfer selber ausgebaut werden (siehe Beleuchtung: Scheinwerfer/Fernlicht (Ausbau/Wechsel)!). So hat man mehr Spielraum, um gleichzeitig von oben und unten arbeiten zu können.

Nun als Erstes die Blinkerlampe ausbauen. An diese kommt man recht leicht von unten heran. Dann an den Rillen der Fassung einen Schraubendreher ansetzen und die Fassung, von vorne gesehen, im Uhrzeigersinn durch vorsichtiges Drücken mit dem Schraubenzieher lösen. Die gelöste Fassung von oben mit einem Finger durch den Spalt zwischen Waschbehälter und Lampengehäuse drücken, während man mit der anderen Hand die Fassung vorsichtig an den Kabeln nach unten heraus zieht. Jetzt kann die Lampe gewechselt werden. Funktionsprobe nicht vergessen und dann die Fassung auf demselben Weg wieder nach oben schieben.
Nachdem man die Fassung wieder erfolgreich nach oben geschoben hat, muss man sie von oben mit einem Finger in Richtung Aufnahme führen, während man mit der zweiten Hand von unten an den Kabeln dreht, um Fassung richtig in die Aufnahme zu bekommen. Nun kommt der zweite Schraubenzieher zum Einsatz. Mit diesem hinten gegen die Fassung drücken, damit sie satt anliegt. Den anderen Schraubendreher wieder an eine Rille ansetzen und im entgegengesetzten Uhrzeigersinn vorsichtig fest drücken.
Danach wieder die Scheinwerfereinheit, die Abdeckungen und die Front-Kofferraumwanne montieren.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Um die ganze Nebelscheinwerfer-Einheit auszubauen, müssen die kompletten Frontpanele demontiert werden. Dazu zuerst die Scheinwerfer demontieren (siehe Beleuchtung: Scheinwerfer/Fernlicht (Ausbau/Wechsel)!) und dann die Frontschürze demontieren (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Frontschürze!).
Nun kann man die komplette Frontschürze abnehmen und von hinten an die Nebelscheinwerfer gelangen. Diese sind mit zwei weiteren Schrauben (25er Torx-Bit) befestigt. Wenn beide gelöst sind, kann man den Nebelscheinwerfer nach hinten heraus nehmen!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Beleuchtung >
- Nebelscheinwerfer / Frontblinker / Standlicht >