Luftfilterkasten

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Luftfilterkasten:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 20er Torx-Bit + kleine Ratsche
- Spitzzange
- kleiner Schraubendreher
- langer Schlitzschraubendreher
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zuerst den Ventilator des Ladeluftkühlers demontieren (siehe Ausbau / Einbau: Ladeluftkühler-Ventilator), dann das Motorsteuergerät demontieren (siehe Ausbau / Einbau: Motorsteuergerät).
Nun noch den Deckel vom Luftfilterkasten lösen und den Luftfilter herausnehmen.
Jetzt die Schlauchanschlüsse am Luftfilterkasten lösen. Die Zuluftleitung (links) kann einfach in Richtung Fahrzeugfront heraus gedrückt werden. Die Ladeluftleitung auf der gegenüberliegenden Seite(Luftfilterkasten zu Turbo) lösen und abziehen (falls man dies nicht bereits beim Ausbau des MEG getan hat!). Dazu die Schlauchschelle mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher öffnen und das Rohr gerade abziehen.
Der Luftfilterkasten ist nicht weiter verschraubt und sitzt nur mit drei Kunststoff-Stiften (an seinem Boden) in Gummihalterungen. Zum Lösen wird er einfach gerade nach oben gezogen. Nun kann man ihn seitlich etwas verkanten und aus dem Motorraum nehmen (etwas fummelig, geht aber einfach!).
Hier sind die drei Gummihalterungen zu sehen.
Hier noch ein paar Bilder zum Aufbau des Luftfilterkastens:

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Luftfilterkasten >