Lautsprecher in den Türen wechseln

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Audio / Navigation
Lautsprecher in den Türen wechseln:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- Plastikkarte o.ä.
- 15er Torx-Bit
- Dremel, Bastelcutter o.ä.
In der Basisausstattung besitzt der Roadster in den Türen jeweils einen 13cm-Lautsprecher. Roadster mit Soundpaket haben in den Türen jeweils einen 13cm-Mittel-/Tieftöner und zusätzlich 2 Hochtöner unter den seitlichen Lüftungsgittern an der Frontscheibe. Beide Systeme sind nicht besonders hochwertig und werden von vielen Roadster-Piloten ausgetauscht.
Die originalen Smart-Radios besitzen übrigens eine Ausgangsleistung von 4x23 Watt (High Power).
Zuerst muss das Abdeckgitter der Lautsprecheraufnahme vorsichtig gelöst werden. Diese Gitter und ihre Befestigungsclips sind sehr empfindlich und brechen schnell. Am besten arbeitet man deshalb nur an erwärmten Kunststoff-Gittern(Roadster ein paar Stunden in die Sonne, oder vorsichtig mit einem Fön erwärmen!).
Schraubenzieher o.ä. sind bei dem weichen Kunststoffmaterial nicht geeignet und verursachen nur Kratzer. Plastikspachtel oder Plastikkarten lassen sich viel besser zum Aushebeln verwenden.
Man darf nur an der oberen Hälfte des Gitters hebeln und nicht von unten, da die Gitter unten fest eingehangen sind. Man beginnt oben in der Mitte vorsichtig zu hebeln und arbeitet sich dann rechts und links herunter. Sind alle 5 Befestigungen ausgeclipst, kann man das Gitter nach unten aufklappen und nach oben herausnehmen.
Sollten die Gitter, oder ihre Befestigungsclips doch einmal brechen, kann man sie im Smart-Center für ca. 10,- € nachkaufen!

Teilenummern:
Lautsprechergitter – Fahrertür:
Lautsprechergitter – Beifahrertür: C0009787V002C96A00

Jetzt werden die 4 Befestigungsschrauben des Lautsprechers gelöst (TX15) und der Lautsprecher entnommen. Die Kabel können für die neuen Lautsprecher verwendet werden:

Grün/Gelb = Plus (+)
Dunkel = Minus (-)
An neuen Lautsprechern passen alle 13cm-Lautsprecher mit einer Einbautiefe von nicht mehr als 65mm.
Wie man auf dem Bild oben erkennen kann, sind die 4 Befestigungspunkte der Smart-Lautsprecher nicht symmetrisch angeordnet. Daher passen neue handelübliche Lautsprecher nicht an die originalen Befestigungspunkte. Hier hat man nun 2 Möglichkeiten. Entweder man entfernt den oberen frontseitigen Anschraubpunkt vom neuen Lautsprecher und schraubt ihn nur an 3 Befestigungspunkten an, oder man passt die Tür etwas an.

Das ist weniger aufwendig als man denkt. Einfach mit dem Dremel/Bastelcutter, am frontseitigen oberen Loch für den Befestigungsclip, das Loch etwas nach unten vergrößern, so dass man den Anschraubpunkt des Lautsprechers dort einstecken kann.
Jetzt den neuen Lautsprecher anschließen, einpassen und an den beiden heckseitigen Befestigungspunkten verschrauben. An den beiden frontseitigen Anschraubpunkten mit einem kleinen Bohrer (2mm) neue Löcher in den Kunststoff bohren und den Lautsprecher mit den Original-Schrauben dort festschrauben.
Damit die Lautsprecher weniger in den Türen klappern, kann man etwas Dämmstoff (z.B. Alubutyl) unterlegen. Hierbei bitte nicht mit Silikon arbeiten. Dieses enthält Essig und kann dann evtl. die Sicken der Lautsprecher angreifen und porös machen!
Gitter wieder einclipsen!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Audio / Navigation >
- Lautsprecher in den Türen wechseln >