Roadster verbraucht immer mehr Kraftstoff

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Probleme

Roadster verbraucht immer mehr Kraftstoff:
Nachdem mein Roadie immer mehr Sprit verbrauchte (8 Liter), habe ich mal den Temperatursensor und das Rohr zwischen LLK und Drosselklappe gereinigt. Das Ansaugrohr war extrem verölt. Diese schmierigen Rückstände haben dann auch den Temperatursensor verdreckt. Erhöhter Benzinverbrauch war die Folge. Ich vermute das der Schmutz in der Luft sich am Sensor und den Drähten absetzt und dann zu Fehlerströmen und somit zu falschen Werten führt.
Zur Reinigung des Rohres:
Am Schlauch beide Schellen lösen, die Halteklammern für die anderen Schläuche und das Massekabel vom Rohr lösen und das Rohr ausbauen. Die untere Schelle muss man von unten mit einer kleinen Ratsche lösen.

Das Rohr und den Anschluss an der Drosselklappe ordentlich mit Bremsen- + Kupplungsreiniger sauber machen. In den Anschluss des LLK kann man auch etwas reinsprühen und das Ganze mit einem Lappen an einem Stab ausputzen.
Mit dem Zusammenbau warten bis der restliche B+K-Reiniger verdunstet ist.
Zur Reinigung des Temperatursensors:
Zum Ausbau des Sensors, siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Ladelufttemperatursensor.

Den Sensor ebenfalls mit dem Reiniger absprühen, aber sonst sehr vorsichtig mit ihm umgehen!
Erhöhter Benzinverbrauch könnte unter anderem auch an zu verbrauchten Zündkerzen liegen!
Mit einem Multimeter, kann man einfach die Sollwiderstandwerte des Sensors nachmessen. So kann jeder schnell nachmessen, ob die Werte seines Sensors noch stimmen, falls er ihm misstraut.
In der Stellung "Widerstandsmessung/Ohm" wird der Widerstand zwischen den zwei Drähten des ausgebauten Sensors gemessen. Wenn der Sensor eingebaut bleiben soll, muss unbedingt der Stecker abgezogen werden. Andernfalls wird die Messung falsch und man könnte Messgerät oder Steuergerät beschädigen.

Werte:
20 Grad - 5750 bis 6360 Ohm
30 Grad - 3720 bis 4095 Ohm
40 Grad - 2470 bis 2730 Ohm
50 Grad - 1670 bis 1850 Ohm
60 Grad - 1170 bis 1300 Ohm
Ein günstiges Multimeter für den Hausgebrauch ist schon für 10-20 EUR zu haben.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Probleme >
- Roadster verbraucht immer mehr Kraftstoff >