Manuelle Fensterheber

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Sonderthemen
Thema: Gewichtstuning
Umbau auf manuelle Fensterheber (incl.Veränderung des Türpanels):
Mit den hier beschriebenen Umbau kann man etwa X Kilogramm einsparen. Er ist aber nur für versierte Bastler zu empfehlen, da sehr aufwendig und kompliziert!
Als Erstes wurden die Türen zerlegt, um an die Fensterheber-Motoren zu gelangen. Diese wurden dann von den Türen geschraubt. Die Kompletten Verkabelungen, incl.Schalter in der Mittelkonsole und Verkabelung zum Sicherungskasten wurden entfernt. Dann wurde der Motor zerlegt.
Das Entfernen der kompletten Verkabelung eines ausgebauten technischen Teils, ergibt eine enorme Gewichtsersparnis (Kabel sind in der Menge schwer).
Als Umbauteil wurden zwei manuelle Fensterheber (Schrottplatz) verwendet, die ebenfalls zerlegt wurden.
Dann wurde das Getriebeteil der Fensterheber zerlegt, was nur mit einem Dremel zu bewerkstelligen war.
Das eigentliche Antriebszahnrad und die Antriebswelle des manuellen Fensterhebers mussten nun irgendwie zusammen gesetzt werden. Dazu wurde das Zahnrad mit einem Dremel angepasst, so das die beiden Teile ineinander gesteckt werden konnten.
Zur Verstärkung wurde noch Powerknete verwendet. Die neue Antriebswelle konnte nun wieder eingesetzt werden.
Mit einer handelsüblichen Fensterheber-Kurbel war das System nun schon bedienbar.
Um die neue Antriebswelle gegen Herausfallen zu sichern wurden die Metalldeckel der zerlegten manuellen Fensterheber verwendet. Zur Befestigung am Roadster musste ein zusätzliches Loch gebohrt werden.
Die Abdeckungen wurden verschraubt und die Welle damit gesichert.
Um weiteres Gewicht einzusparen wurden die inneren Türpaneele verändert. Sie wurden innen ausgeschnitten und eine Hartschaumstoff-Platte eingesetzt.
Da die originalen Paneele vom Fensterheber-System aus weit in den Innenraum stehen, konnten keine Kurbeln verbaut werden. Daher wurden hier große Handräder aufgesetzt.
Die Bedienung mit Handrädern ist um einiges schwerfälliger als mit Kurbeln. Eventuell kann hier noch an einer Verbesserung gearbeitet werden.
Die originalen Türöffner wurden durch Zuglaschen ersetzt, die am original Tür-Seilzug befestigt sind.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Sonderthemen >
- Gewichtstuning >
- Manuelle Fensterheber >