Tank

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Tank:

Benötigtes Material/Werkzeug:
- 10er Torx-Nuss
- 40er Torx Bit
- passende Steckschlüssel
Um den Tank auszubauen, muss man entweder den kompletten Motor ausgebaut haben, oder den Motor zumindest etwas ablassen. Ohne dies kommt man nicht an alle Schrauben der Tankbefestigungen.
Bevor man den Tank ausbaut, empfiehlt es sich ihn zu leeren. Es ist aber auch möglich den vollen Tank auszubauen. Dann werden allerdings zwei Personen benötigt. Für das Entleeren bitte eine geeignete Pumpe benutzen und nicht mit einem Schlauch mit dem Mund „absaugen“. Kraftstoff ist giftig und hautreizend!
Am Motor alle drei Kraftstoffleitungen lösen. Vorsicht, es wird ein wenig Kraftstoff auslaufen, den man auffangen sollte.

Beifahrerseitig unter dem Tank sitzt der Aktivkohlefilter. Er wird nur von einem dicken Kabelbinder gehalten. Diesen lösen und den Aktivkohlefilter auf den Boden ablegen.
Am einfachsten kann man nun arbeiten, wenn der Motor entfernt worden ist. Zwischen Motor und Tank ist ein Wärmeschutzblech verbaut. Es ist an 5 Stellen befestigt. Die Schraube am grünen Pfeil wird zuerst entfernt (40er Torx-Bit). Für alle anderen Schrauben benötigt man eine 10er Torx-Nuss. ACHTUNG: Schraubt man diese 4 Schrauben ebenfalls aus, hat man nicht nur alle Befestigungen des Wärmeschutzblechs entfernt, sondern auch alle Befestigungen des Tanks!
Bei einem leeren und somit leichten Tank ist dies kein Problem, da er zur Fahrzeugfront hin noch etwas aufliegt und gehalten wird. Ein voller oder mittelvoller Tank würde sofort zu Boden fallen, wenn man ihn nicht hält (2 Personen benötigt!).
Sind alle Befestigungen gelöst kann der Tank entnommen werden. Das Befüllrohr am Einfüllstutzen ist nur in ein Gummi eingesteckt, hier muss man keine weiteren Arbeiten ausführen. Es läßt sich beim Entnehmen des Tanks mit nach unten ziehen.
Bei leerem Tank:
Den Tank etwas nach unten ziehen und den Stecker der Kraftstoffpumpe abziehen. Dann den Tank nach unten-hinten ziehen und entnehmen, wobei sich das Befüllrohr mit löst.
Bei gefülltem Tank (2 Personen):
Eine Person hält den Tank von der Fahrerseite aus und zieht ihn auf einer Höhe zum Heck hin. Beifahrerseitig liegt er noch etwas auf, muss aber leicht gestützt werden. Die zweite Person löst den Stecker der Kraftstoffpumpe und stützt den Tank anschließend auf der Beifahrerseite. Fahrerseitig wird nun immer weiter nach hinten gezogen, bis der Tank auf der Beifahrerseite nirgends mehr aufliegt. Die zweite Person muss ihn dort nun ebenfalls stützen (Der Tank wird schwer sein!). Den Tank nun beidseitig und gerade gehalten nach unten ablassen, wobei sich das Befüllrohr mit löst.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Tank >