Freisprecheinrichtung (über AuxIn)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Audio / Navigation
Freisprecheinrichtung über AuxIn:

Benötigtes Material/Werkzeug:
- Radio mit AUX- Eingang
- Headset (bei jedem neueren Handy dabei)
- 2 Chinchstecker
- Lötkolben & Zubehör
- Handyhalterung
Bei jedem neueren Handy ist ein Headset dabei. Und bei jedem besseren Radio ist ein AUX-Eingang vorhanden. Das kann man sich ganz leicht zu nutzen machen…
Die Ohrstöpsel am Headset abschneiden und die Chinchstecker anlöten: Abschirmung an den äußeren Anschluss vom Stecker, und die Ader an den innere Anschluss…
Jetzt kann das Kabel durch die Mittelkonsole gezogen werden und anschließend am AUX-Eingang des Radios angeschlossen werden. Ich habe bei ATU eine Handyhalterung gekauft und sie an der rechten Seitenwand der Mittelkonsole fest geschraubt.
Das Mikro des Headsets mit Klettband vor der Mittelkonsole befestigen und das überflüssige Kabel einfach in den Mitteltunnel neben dem Schaltknauf drücken.

Das Handy wird jetzt noch angeschlossen und die Freisprecheinrichtung funktioniert. Wenn es klingelt oder wenn man anrufen will, einfach das Radio auf AUX umstellen, Gespräch annehmen und telefonieren!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Audio / Navigation >
- Freisprecheinrichtung (über AuxIn) >