Heckkofferraum-Beleuchtung (Selbstbau)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Beleuchtung
Heckkofferraum-Beleuchtung (Selbstbau):
Benötigtes Material/Werkzeug:
- Dremel
- Kabel + Schukostecker
- Silikonfett
- 12 Volt Einbautaster / Microschalter
- 2x 12 Volt Lampen
- 20 Ampere Sicherung + Sicherungshalter
Als Schalter für die Heck-Kofferraum-Beleuchtung dient ein Taster aus einer alten Fahrzeugtür. Allerdings muss man schon ne ganze Weile suchen, bis man einen mit zwei Kabeln gefunden hat. Die meisten haben nur einen Plus-Anschluss und Minus geht über die Verschraubung in der Karosserie. Das alte Gummi vom Schrottplatz wird mit Silikonfett ordentlich eingerieben - es sieht so aus wie neu und bleibt schön geschmeidig!
Unterhalb der Gummipuffer im Kofferraum des Roadsters sind bereits zwei Löcher in der Teppich-Verkleidung. Man muss nur die Abdeckkappe davon entfernen. Darunter befindet sich eine Metallfläche, deren Loch noch auf den Taster-Umfang angepasst werden muss (Dremel).
Taster mit einer Schraube und Mutter befestigen. Für den Einbau der Lampen, die komplette Verkleidung aus dem Heck des Roadsters bauen. Rechts und Links mit einem scharfen Messer passende Löcher hinein schneiden. Jede Lampe am besten mit zwei Schrauben fixieren, damit sie fest sitzen. Abdeckungen drauf und fertig!
Jetzt natürlich noch alle Kabel verlegen. So sehen die fertig umgebaute Heck-Verkleidung des hinteren Kofferraumes und deren Rückseite aus!
Wieder eingebaut und die Anschlusskabel. Die Kabel seitlich unter den Abdeckungen und unter dem Türgummi nach vorne verlegen. Das ist sehr einfach.
Die Kabel kommen dann unterhalb des Sicherungskastens wieder heraus. Die Steckerleiste an der linken Seite des Sicherungskastens führt Dauer-Plus. Hier z.B. die Heck-Kofferraum-Beleuchtung anschließen. Minus läuft z.B. über das Minus-Kabel des Zigarettenanzünders, oder einen beliebigen Massepunkt!
Zur Absicherung evtl. noch eine 20 Ampere-Sicherung über einen Stecksicherungshalter ans Kabel anschließen.
Ein Blick nach hinten. Der linke Gummifuß der Heckklappe betätigt den Taster der Beleuchtung.
Eine weitere Lösung zum schalten des Lichts, ist ein Micro-Schalter im Schloss der Heckklappe. Im Schloss sind zwei Löcher deren Abstand genau für einen Micro-Schalter passt. Mit zwei Schrauben einfach fest anschrauben.
Da solch ein Micro-Schalter keinen großen Strom schalten kann muss man noch ein Relais einbauen. Das Relais wird mit der Spule an Dauerplus angeschlossen, genau wie die Leuchten. Der Schaltkontakt des Relais schaltet dann Masse an die Leuchten. Masse kann direkt von den Befestigungsschrauben am Schloss abgegriffen werden. Man muss also nur eine Leitung nach vorne zum Sicherungskasten legen. Das Relais am besten mit Kabelbindern gegen klappern sichern.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Beleuchtung >
- Heckkofferraum-Beleuchtung (Selbstbau) >