Armlehne (Brabus)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einbauten / Umbauten
Armlehne von „Brabus“:
Die Armlehne hat eine schwere Ausführung in sehr guter Qualität. Sie besitzt eine Lederpolsterung und ist 7stufig einstellbar. Falls man die Armlehne mal nicht benötigt, kann man sie ganz nach oben wegklappen, sie sitzt dann genau zwischen den Sitzen und stört nicht.
Armlehne für Roadster:
vor Bj. 2005: Q0015544V002000000 (135,- €)
ab Bj. 2005: Q0019844V001000000 (135,- €)
1. Bodenteppich ausbauen (dafür müssen die Sitze, Mittelkonsole und das CD-Fach auf dem Mitteltunnel ausgebaut werden!).

2. Den hinteren Teppich, der noch etwas den Mitteltunnel bedeckt, ca. 55-60mm breit, bis zur Rückwand, aufschneiden und raustrennen. Erst kleiner ausschneiden und an das optimale Maß rantasten!

3. Armlehne mittig auf den Mitteltunnel aufsetzen (ganz an den Rückwandteppich heran!) und mit einem Edding die Bohrlöcher markieren.
4. Löcher körnen und bohren (auf ca. 8,5mm) bzw. Halbkreise mit einer Rundfeile ausfeilen (Am besten einen Putzlappen unterlegen und die Restspäne mit einem Magneten aufsammeln!).

5. Armlehne mit durchgesteckten Schrauben (M8) aufsetzen, Karosseriescheiben von unten aufsetzen und Muttern (M8) mit Gefühl anziehen (Stoppmuttern, oder Muttern mit angesetzter Scheibe verwenden!).
6. Rückteppich um die Halterung der Armlehne legen (er sollte keine Falten werfen!), evtl. mit einem Teppichmesser bearbeiten bis er passt.

7. Armlehne vollständig hochklappen, Bodenteppich wieder einlegen und wenn ihr gut gearbeitet habt, dann muss auch nix weiter vom Bodenteppich ausgeschnitten werden.

8. CD-Fach, Mittelkonsole und die Sitze wieder einbauen.
WICHTIG: Wegen der Seitenairbags, sollte man die Zündung nicht einschalten, während die Sitze ausgebaut sind. Ansonsten bekommt man eine Airbag-Fehlermeldung!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einbauten /Umbauten >
- Armlehne (Brabus) >