Tagfahrlichtmodul + ComingHome von MisterDotCom

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einbauten / Umbauten
Tagfahrlichtmodul von „MisterDotCom“:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- Tagfahrlichtmodul von MisterDotCom
- 10er Nuss mit Ratsche und Verlängerung
- Kleine Zange oder Sicherungs-Zieher
- MDC-Tagesfahrlichtmodul
Das Tagfahrlicht-Modul mit ComingHome-Funktion ist bei MisterDotCom für 65,- € zu beziehen. Es besitzt folgende Vorteile:
Das Abblendlicht wird automatisch als Tagfahrlicht eingeschaltet. Dabei arbeitet es nur mit 75% Leistung, um die Lebensdauer der Lampen zu erhöhen. War das Abblendlicht zusätzlich eingeschaltet (Nachfahrt ect.!), leuchtet das Licht in der Grundeinstellung ca. 25 Sek. nach. Diese Nachleuchtzeit kann selber eingestellt werden (5 Sek. bis 5 Minuten). Nach der eingestellten Zeit wird das Licht sanft abgedimmt. Ein toller Effekt! Durch sanftes Starten und Umschalten der Lampen, werden diese insgesammt geschont! Das Modul ist selber programmierbar. Das Tagfahrlicht kann einzeln ein- und ausgeschaltet werden, sowie auch die ComigHome-Funktion. Zum Programmieren werden der Lichtschalter und die Lichthupe benutzt. Ein Blinken des Abblendlichtes signalisiert die entsprechende Programmierung.
Zum Einbau:
Zuerst werden die 3 Sicherungen (Nr. 22, 23 + 24) aus dem Sicherungskasten herausgezogen. Alle 3 Sicherungen sind 7,5 Ampere-Sicherungen.
Die 3 entfernten Sicherungen werden nun in die 3 Sicherungshalter am Tagfahrlichtmodul eingesteckt. Dann wird das Modul, wie auf dem Bild, in die freien Sicherungs-Steckplätze gesetzt.
Der orange Sicherungshalter, mit der zusätzlichen Sicherung, wird in einen der ersten 5 Steckplätze des Sicherungskastens eingesetzt.
Jetzt muss nur noch das braune Massekabel an die Masse angeschlossen werden. Direkt unterhalb des Sicherungskastens befindet sich ein Masepunkt. Er kann mit einer 10er Nuss / Schlüssel gelöst werden!

Zur Programmierung:
Zur individuellen Nutzung können folgende Funktionen verändert werden!

- Tagfahrlicht-Funktion Ein/Aus
- ComingHome-Funktion Ein/Aus
- ComingHome-Nachleuchtzeit einstellbar (5 Sek. bis 5 Min.)

Tagfahrlicht-Funktion ein-/ausschalten:
Dazu die Lichthupe 6mal innerhalb von 6 Sekunden ein- und ausschalten.
Als Bestätigung blinkt das Abblendlicht 1mal für AUS, oder 2mal für EIN.
ComingHome-Funktion ein-/ausschalten:
Dazu das Abblendlicht 4mal innerhalb von 6 Sekunden ein- und ausschalten.
Als Bestätigung blinkt das Abblendlicht 1mal für AUS, oder 2mal für EIN.
ComingHome-Nachleuchtzeit einstellen:
Dazu das Abblendlicht 3mal EIN/AUS und wieder Ein schalten (beim 4.Mal also eingeschaltet lassen!). Das Licht jetzt so lange eingeschaltet lassen, wie die gewünschte Nachleuchtzeit ist. Danach abschalten. Die Zeit wird abgespeichert!
Als Bestätigung blinkt das Abblendlicht 3mal.
Mindestzeit: 5 Sekunden
Maximalzeit: 5 Minuten

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einbauten /Umbauten >
- Tagfahrlichtmodul + ComingHome von MisterDotCom >