Heckklappe

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einstellen / Wartung
Heckklappe einstellen:
1. Beim Smart Roadster:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 30er Torx-Bit (Schrauben am Schlossriegel)
- 10er Schraubenschlüssel (Schrauben unter der Heckklappe)
Zuerst die vier Schrauben an der Innenseite des Heckdeckels lösen, sowie die zwei Torx-Schrauben des Schlossriegels (leicht unter Spannung lassen!). Dann die Heckklappe in geschlossenem/fast geschlossenem Zustand ausrichten.
An den Aufsatzfüßen kann noch die Höhe etwas variiert werden. Dazu die Kontermutter leicht lösen und den Fuß mit der Hand etwas hinein oder heraus drehen. Dann die Kontermutter wieder anziehen.
2. Beim Smart Roadster Coupe:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- Zange
- ?
Problem: zu großes Spaltmaß zwischen Tridion und der Heckklappe sowie der Rückleuchten des Smart Roadster Coupe.
Man benötigt eine helfende Hand die einem beim Halten und neu Ausrichten der Heckklappe hilft.
Heckklappe öffnen. Dann wird das Kabel für Bremslicht/Heckscheibenscheibenheizung aus seiner Halterung genommen.
Danach werden die beiden Gasdruckdämpfer von der Heckklappe abmontiert. Die Gasdruckdämpfer sind nur mit einer Klammer befestigt.
Die Klammer kann entweder mit einem Schraubendreher oder mit einer Zange nach oben abgezogen werden. Die Klammer im unteren Bereich der Gasdruckdämpfer bleiben montiert und kann einfach entlang des Coupe Hecks abgelegt werden(Sowohl links als auch rechts).
Die beiden Scharniere, an welchen die Heckscheibe montiert ist, sind mit zwei Schrauben befestigt. Eine der Schrauben ist zu sehen, wenn die Heckklappe geöffnet ist, die andere ist unter einem kleinen Palstikeinsatz versteckt, welcher einfach durch herausgezogen werden kann.
Jetzt können beide Schrauben, beim linken und rechten Scharnier gelöst werden. Nur lösen, so dass sich die Scharnier-Halterung leicht bewegen lässt.
Wenn die beiden Scharniere gelöst wurden muss die Heckklappe vorsichtig wieder in der Verriegelung geschlossen werden. Die Scharniere werden werksseitig nicht in der vordersten Position fixiert, so bleibt noch Raum für Einstellungen. Die geschlossene Heckklappe kann nun im geschlossenen Zustand beliebig verschoben werden, ob etwas nach links, rechts vorne oder nach hinten. Hat man nun die gewünschte Position der Heckklappe gefunden (So, dass alle Spaltmaße stimmen), sollte die Position gehalten werden und von der zweiten Person die beiden vorderen Schraube angezogen werden. Jetzt kann die Heckklappe geöffnet werden und die beiden anderen Schrauben fest angezogen werden.
Als nächstes das ganze Rückgängig montieren.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einstellen / Wartung >
- Heckklappe >