Unterboden

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Unterboden:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- kleiner Schraubenzieher
- 20er Torx-Bit
- 10er Nuss / Ratsche / kleine Verlängerung
- Auffahrrampen oder Hebebühnen erleichtern den Ausbau!
Der Unterboden ist am einfachsten zu demontieren, wenn man eine Hebebühne zur Verfügung hat. Auch Auffahrrampen können die Demontage um einiges erleichtern, indem man zuerst hinten darauf fährt und dann vorne. So gelangt man einfacher an die Verschraubungen des Unterbodens. Aber auch komplett ohne Hebebühnen und Rampen kann man den Unterboden demontieren. Es gestalltet sich nur um einiges schwerer die mittig liegenden Verschraubungen zu erreichen.
Der Unterboden besteht aus zwei Teilen, die in der Mitte zusammen gesteckt sind. Besitzt man eine Hebebühne, kann man zuerst den hinteren Teil lösen und dann den vorderen demontieren. Ohne Hebebühne muss der Unterboden erst komplett gelöst werden, um ihn dann zu zerlegen, da man den nötigen Winkel (nach unten Abwinkeln) zum Ausstecken so nicht erreicht.
Hinten links befindet sich ein dicker Kabelbinder der als erstes gelöst wird (auf der Gesamtübersicht als gelber Ring markiert!). Er muss aber nicht zerschnitten werden, sondern wird durch eindrücken eines kleinen Sicherungsstegs gelöst.
Nun kann man nacheinander die 16 Kunststoff-Muttern (10er Nuss) lösen (auf der Gesamtübersicht als rote Ringe markiert!).
Als letztes müssen dann noch zwei Torx-Schrauben ausgedreht werden (20er Torx-Bit), die von unten in die Batteriehalterung greifen (auf der Gesamtübersicht als grüne Ringe markiert!).
Nun zieht man den Unterboden vorsichtig überall dort nach unten, wo er durch Verkantungen noch am Bodenblech sitzt. Ganz vorne ist er noch in das untere Frontpanel eingehakt. Dies mit einem Schraubenzieher lösen.
Gesamtübersicht:
Bitte beachten, dass der Unterboden auf den nächsten zwei Bildern Seitenverkehr liegt, also mit der Unterseite nach oben!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Unterboden >