Hupe hupt plötzlich nicht mehr

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Probleme

Hupe hupt plötzlich nicht mehr:
Gestern noch gehupt und heute ist der Roadster-Hupe kein Ton mehr zu entlocken, oder sie krächzt auf einmal nur noch kläglich vor sich hin. Seltsamerweise auch ein typisches Roadsterproblem, das meist aber sehr einfach und schnell zu lösen ist.

Die Steckkontakte der Hupe sind sehr anfällig für Korrosion. Manchesmal hat sich aber auch einfach nur ein Stecker gelöst!
In diesem Fall zuerst die Kofferraumwanne ausbauen. Rechts unten ist die Hupe zu sehen. Stecker nun einfach vom Kontakt abziehen (evtl. mit Zange!) und Stecker und Kontakt mit etwas Schmirgelpapier, einer kleinen Drahtbürste, oder Entroster-Spray reinigen. Aufstecken und in 90% der Fälle, ist die Hupe wieder in Ordnung.
Hat man eine Hebebühne zur Verfügung, reicht es auch aus das Lenkrad nach links einzuschlagen. So kam man ebenfalls einfach an die Kontakte der Hupe gelangen.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Probleme >
- Hupe hupt plötzlich nicht mehr >