Kombiinstrument / Tacho

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Kombiinstrument / Tacho:

Benötigtes Material/Werkzeug:
- 10er Torx-Bit
Zuerst wird die innere Cockpitabdeckung der Fahrerseite gelöst. Sie kann sehr einfach mit den Fingern gegriffen und ohne Hilfsmittel nach oben gezogen werden. Danach müssen 4 Schrauben unterhalb des Lenkrades gelöst werden (10er Torx-Bit).

Das Kombiinstrument ist nun frei und kann aus seinem Einbauplatz genommen werden. Jetzt muss nur noch der Stecker gelöst werden. Dazu durch Eindrücken des weissen Clips (roter Pfeil) den grauen Sperrhebel umlegen (grüner Pfeil). Nun kann der Stecker aus dem Kombiinstrument genommen werden.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Kombiinstrument / Tacho >