Handbremse

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Handbremse:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 10er Nuss (Batterie abklemmen)
- 45er Torx-Bit (Sitzschrauben)
- 17er Schraubenschlüssel (Gurtschrauben am Sitz)
- kleiner Schraubenzieher
- 15er + 20er Torx-Bit (Handbremsen-Verkleidung + Mittelkonsole)
- 10er Torx-Nuss (Handbremse)
- 12er Torx-Nuss (Handbremse)
- Zange
Soll nur die Handbremse demontiert werden:
1. Schaltknauf ausbauen
2. Handbremsen-Verkleidung abbauen
3. Mittelkonsole zwischen den Sitzen ausbauen
Soll zusätzlich zur Handbremse auch das Halteblech (Bild unten) demontiert werden:
1. Sitze ausbauen
2. Schaltknauf ausbauen
3. Handbremsen-Verkleidung abbauen
4. Mittelkonsole zwischen den Sitzen ausbauen
5. Teppich von hinten über die Handbremse klappen
Die Handbremse ist mit 2 Schrauben (rote Ringe) von oben an einem Halteblech befestigt. 4 Schrauben verbinden das Halteblech rechts und links mit der Mittelkonsole (grüne Ringe).
Die 2 rot markierten Schrauben müssen auf jeden Fall gelöst werden (12er Torx-Nuss). Die 4 seitlichen Schrauben löst man nur, wenn auch das Halteblech entfernt werden soll (10er Torx-Nuss). Dann löst man die zwei angeschlossenen Kabel. Sie können einfach abgezogen werden.
Sind alle Verschraubungen gelöst, müssen die Handbremsseile vom Unterboden aus gelöst werden. Dazu die Handbremse lösen (wenn noch nicht geschehen). Die Handbremsseile erricht man nur vom Unterboden. Sie sitzen genau in der Fahrzeugmitte vor dem Motor. Die Seilzüge können mit einer Zange sehr einfach ausgehangen werden. Dann den Dichtgummi mit der Halterung für die Seilzüge in den Innenraum drücken.
Nun kann man die Handbremse vorsichtig nach oben aus dem Halteblech nehmen, oder auch beide Teile abnehmen (wenn gelöst).

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Handbremse >