Drosselklappe

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Drosselklappe:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- Schlitz-Schraubenzieher (mittlere Größe)
- 11er Torx-Nuss
- Schraubknarre
Als erstes wird das LLK-Rohr zur Drosselklappe (Rohr mit 90°-Knick) ausgebaut. Dazu zuerst den Schlauch (Pfeil) aus seiner Halterung clipsen. Jetzt können die Schlauchschellen (Kreise) des Rohres gelöst werden. Die obere Schlauchschelle (linkes Bild) kann sehr einfach von oben gelöst werden. Die untere (rechtes Bild) kann man nur von unten lösen. Es ist etwas schwierig heran zu kommen. Jetzt kann das Rohr abgezogen werden.
Jetzt werden die 4 Torx-Schrauben rund um den Schlauchanschluss heraus geschraubt. Vor dem Abnehmen muss noch der Anschlussstecker gelöst werden (linkes Bild).
Zum Zerlegen des Technischen Bauteils der Drosselklappe und für allgemeine Informationen, siehe das Thema Was ist was? Drosselklappe!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Drosselklappe >