Umbau 3 (MisterDotCom-Elektronik koppeln)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einbauten / Umbauten
Startknopf-Umbaumöglichkeit 3 (MDC-Startelektronik koppeln):
Man kann die originalen Startknöpfe auch mit einer weiteren Startknopf-Elektronik koppeln (z.B. die von MisterDotCom). Der originale Startknopf wird dann einfach anstelle des mitgelieferten Startknopfes angeschlossen!
Wer das Modul vom MDC ansteuern will, muss 2 Kabel der Sedrive-Unit verbinden. Dazu an dem Adapterkabelbaum der Sedrive-Unit den kleinen grünen Stecker abschneiden. An dem Kabel vom MDC-Modul die Stecker des braunen und des weißen Kabels für den Taster abtrennen und die Kabel mit den Kabeln des grünen Steckers verbinden. Es ist egal wie die Kabel verbunden werden. Dadurch übernimmt der Schalter in der Sedrive-Unit die Funktion des Tasters vom Modul.
Der Adapterkabelbaum der Sedrive-Unit wird nicht mehr weiter benötigt. Daher kann man ihn zerschneiden. So hat man auch eine Steckverbindung zur Sedrive-Unit. Man könnte auch die Kabel direkt mit der Sedrive verbinden. Dann hätte man aber keine Trennstelle mehr.
Die bei MDC mitgelieferte LED muss aber dann als externe LED verbaut werden, wie es auch in der Einbauanleitung von MDC beschrieben ist. Oder man verzichtet auf die LED.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einbauten /Umbauten >
- Umbau 3 (MisterDotCom-Elektronik koppeln) >