Heckklappe auf Klappe mit Träger wechseln

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einbauten / Umbauten
Heckklappe auf Klappe mit Gepäckträger wechseln:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 15 er Torx-Bit
- 10er und 17er Nuss
- schmaler Schraubenzieher
Zuerst im Kofferraum hinten rechts die Torx-Schraube der Verkleidung lösen.
Alle weiteren Arbeiten erledigen sich am besten mit umgeklapptem Sitz!
Die Gurtkappe nach oben abziehen und die Mutter der oberen Gurtbefestigung lösen. Jetzt vorsichtig versuchen hinter die Plastikverkleidung zu fassen, um die kleinen Plastikstopfen herauszudrücken.
Die Plastikverkleidung zuerst oben etwas nach unten drücken, um sie auszuhaken und dann nach vorne herausziehen. Dabei den Gurt aus der Führung nehmen.

Mittels Schraubenschlüssel, die vier Muttern auf der Kofferdeckelinnenseite lösen. Hierbei kann eine zweite Person zum Festhalten der Klappe hilfreich sein.
Unter zu Hilfenahme eines schmalen kleinen Schraubenziehers, die Klammern der Dämpfer vorsichtig aufbiegen. Am Besten von der Mitte anfangen und nach rechts und links etwas aufhebeln, so dass die Dämpfer von der Kugel abgezogen werden können. Auf der linken Seite reicht es den oberen zu lösen.

Auf der rechten Seite oben und unten lösen, da der rechte Dämpfer komplett ausgetauscht werden sollte. Hier muss der Dämpfer mit der Teilenummer C0015280V001000000 (Gasdruckfeder) zum Preis von 30,32 € eingesetzt werden.
Dieser verhindert ein Herunterfallen der sehr schweren Klappe im voll beladenen Zustand. Zum Schließen des Kofferraumdeckels muss diese Sicherheit überwunden werden, indem man die Klappe leicht schließt wieder öffnet und dann komplett schließt.

Jetzt den Kofferraumdeckel entfernen und den neuen ansetzen. Mit den Muttern fixieren und die Dämpfer aufstecken. Nun können die vier Muttern wieder festgezogen werden.
Das Kabel des Gepäckträgers nach vorne führen und an der Heckscheibe den braunen Stecker abziehen. Das schwarze Kabel des Gepäckträgers auf diesen Kontakt stecken und den abgezogenen braunen auf den 2. Schuh des Steckers schieben.

Hinter der Softtop-Führungschiene ist ein freier weißer Kabelschuh mit rot/schwarzem Kabel. In diesen wird der 2. Stecker mit schwarz/weißem Kabel gesteckt.
Nun mit einer zweiten Person prüfen, ob das Bremslicht des Trägers funktioniert.
In umgekehrter Reihenfolge wieder alles zusammen bauen. Dabei nicht vergessen, den Gurt wieder richtig herum in die Führung zu schieben. Auch die kleine Torx-Schraube hinten nicht vergessen!
Rechtlich gesehen, sollte die dritte, original Bremsleuchte abgeklemmt werden. Wer aber den Kofferraumdeckel nur für Reisen montiert, muss selbst entscheiden, ob er für diese Zeit mit 4 Bremsleuchten fahren möchte!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einbauten /Umbauten >
- Heckklappe auf Klappe mit Träger wechseln >