Tempomat von MisterDotCom

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einbauten / Umbauten
Tempomat von „MisterDotCom“:
Als Erstes wird das Kombiinstrument (Tacho) ausgebaut (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Kombiinstrument / Tacho).
Um den Adapterstecker von MDC verwenden zu können muss das Steckergehäuse mit dem originalen fahrzeugseitigen Steckergehäuse getauscht werden. Dazu den inneren Kontakthalter an beiden Steckern vorsichtig nach oben heraushebeln.
Den originalen Tachometerstecker in die Kupplung auf dem linken Bild einsetzen und verriegeln. Den Stecker auf dem rechten Bild in den Tachometer einsetzen und mit dem kleinen Hebel verriegeln.
Nun wird der Stecker vom Gaspedal abgezogen. Zum Lösen des Steckers auf diese Stelle drücken und gleichzeitig den Stecker abziehen.
Bei der Standartmontage:
Die 6 Kabel des Gaspedals werden ca. 30 cm hinter dem Stecker durchtrennt und in der Originalreihenfolge beidseitig an der Tempomatsteuereinheit angeklemmt. Die Nummern 1-6 sind auf der Platine vermerkt. Die Kabel werden ohne Abisolierung einfach bis zum Anschlag ca. 10 mm in die Schneidklemme gesteckt und durch Niederdrücken des Schiebers ganz nach unten geschlossen.
Die Kabel die bis zum Gaspedalstecker führen in die Schneidklemmen (blauer Pfeil) ca. 1 cm einführen und durch vollständiges herunterdrücken mit der Platine verbinden.
Bei der Komfortmontage:
Sollte man den zusätzlichen Kabelsatz bestellt haben, muss man keine Kabel durchschneiden. Die Steuerplatine wird bereits mit angeschlossenem Kabelstecker sowie Steckkontakten für den vorhandenen Gaspedalstecker geliefert.
Bei einigen Fahrzeugen können die Kabelfarben abweichen. Auf jeden Fall die Zahlen mit den Zahlen auf dem Gaspedalstecker vergleichen. Nun noch einen Kabelbinder als Steckersicherung / Zugentlastung einsetzen.
Je nach Bedieneinheit werden nun die grauen Anschlusskabel an der Lenksäule vorbei nach unten zur Steuerplatine geführt. Darauf achten, das die Kabel nicht an der Lenksäule scheuern. Eventuell mit Kabelbindern sichern.
Anschluss bei Verwendung des drahtgebundenen Bedienterminals von MisterDotCom:
Nach Anschluss des Gaspedalsteckers wird das Bedienterminal sowie das Tachometeranschlusskabel angeschlossen.
Anschluss bei Verwendung des originalen Tempomat-/Wischerhebels:
Nach Anschluss des Gaspedalsteckers wird die Leuchtdiode, der Tempomat-/Wischerhebel sowie das Tachometeranschlusskabel angeschlossen.
Einbau Tempomat-/Wischerhebel:
Die Klammer (orangener Pfeil) eindrücken und den alten Hebel nach oben herausziehen. Anschließend den neuen Hebel einsetzen und das mitgelieferte Verbindungskabel in die zusätzliche Steckbuchse einsetzen.
Einbau der Steuereinheit:
Die Steuerplatine mit dem mitgelieferten Schaumstoff umwickeln und mit drei Kabelbindern fixieren. Jetzt kann die Steuerplatine hinter den Teppich gelegt werden.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einbauten /Umbauten >
- Tempomat von MisterDotCom >