Beleuchtungsumbau ZI

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Beleuchtung
Beleuchtungsumbau - Zusatzinstrumente:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- Torx-Schraubendreher TX6, TX8, TX10
- Lötkolben mit feiner Spitze (Weller Kennzahl 6, max. 7)
- LEDs, Bauform PLCC-2 (Osram LBT68C o.ä.)
- SMD-Widerstände 56 bzw. 68 Ohm oder 2x120 Ohm parallel
- Die Zusazinstrumente ausbauen, siehe Thema Ausbau / Einbau von Teilen: Zusatzinstrumente!
Dann die einzelnen Instrumente von der Abdeckung trennen. Dazu die jeweils zwei Schrauben des Befestigungsrings auf der Unterseite lösen (6er Torx-Bit) und den Ring abnehmen. Nun kann man die Verbindungsstecker der Anschlusskabel entfernen.
Dann die Akzentteile der Zusatzinstrumente gerade und vorsichtig abziehen, um die Halterungen nicht abzubrechen. Danach müssen jeweils zwei Schrauben gelöst werden (6er Torx-Bit).

Nun können die vorderen Teile sehr einfach nach vorne herausgezogen werden. Als nächstes werden die Instrumentenzeiger abgenommen. Man fasst sie am besten mit zwei Fingern und zieht sie ganz gerade ab. Die Instrumentenscheiben sind jetzt frei und können herausgenommen werden. Ebenso die inneren Platinen.

Jetzt können auch Stecker der Anschlusskabel abgezogen werden.
Beim Temperatur-Instrument werden nur die Dioden ausgetauscht. Sie werden offenbar über eine Konstantstromquelle gespeist, die Spannungsunterschiede kompensiert. Die LED rechts außen (flach) sollte rot bleiben.
Das Ladedruckinstrument muss durch 2 feine isolierte Drähtchen erweitert werden, da ein bloßes Austauschen nicht die erwartete Helligkeit bringt. Am Stecker ganz links ist der 12V- Beleuchtungsanschluss. Hier werden 2 x 120 Ohm parallel oder ein entsprechender Widerstand (56 oder 68 OHM) angelötet. Im Bild gut zu sehen ist der Verzweigungspunkt für den Anodenanschluss, sowie weiter oben der Kathodenanschluss, der mit Masse verbunden wird (unten rechts oberhalb des Steckers).
Alles wieder zusammenbauen und fertig!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Beleuchtung >
- Beleuchtungsumbau ZI >