Seitengitter-Verstrebungen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Seitengitter-Verstrebungen:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 25er Torx-Bit
Zuerst die Heckschürze abbauen, siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Heckschürze / Heckmittelteil!

Jetzt werden die 5 sichtbaren Schrauben entfernt (25er Torx-Bit).

Dann mit einem Schraubenzieher die Verstrebung oben etwas hoch hebeln. Nun kann man die Verstrebung seitlich lösen. Aber Vorsicht: nicht einfach abziehen. Es gibt noch eine weitere Verschraubung. Durch das seitliche abziehen, löst sich unten der hinterste Teil des Seitenschwellers.
Darunter ist eine weitere Schraube zu sehen, die nun auch noch gelöst werden muss.
Jetzt kann die Verstrebung komplett abgenommen werden.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Seitengitter-Verstrebungen >