Heckgitter

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Heckgitter:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 20er Torx-Bit
- evtl. kleiner Schraubenzieher
Hier kommt es darauf an, ob man ein normales Heckteil (links) hat, oder ein T-förmiges Heckteil (rechts) mit einem mittigen Doppelrohr-Auspuff (Brabus oder Umbau!).

Normales Heckteil:
Zuerst die von außen sichtbaren Schrauben herausschrauben (20er Torx-Bit). Dann die Blenden nach vorne herausdrücken und die jeweils 5 Clips an den Rückseiten lösen, indem man die unteren Clips nach unten zieht und die oberen nach oben drückt und dabei die Blende weiter nach vorne herausdrückt.

Die Blenden hängen dann noch an den Schraublöchern fest, da sie einen Dom besitzen, der im Schraubenloch steckt. Zum Lösen, die Laschen am besten mit einem großen Schraubenzieher nach vorne hebeln (das bedarf durchaus sanfter Gewalt!). Wenn die Laschen weit genug weggezogen sind, kann man die Blenden seitlich herausziehen.

T-förmiges Heckteil:
Die Brabus-Gitter-Aufsätze sind sehr einfach zu lösen. Sie sind mit 3 breiten Clips auf der Rückseite eingeklickt. Mit einem kleinen Schraubenzieher kann man sie lösen.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Heckgitter >