Fensterheber zündungsunabhängig machen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einbauten / Umbauten
Fensterheber zündungsunabhängig machen:
Mit einer kleinen Bastelei kann man das lästige Einschalten der Zündung, zum Schließen oder Öffnen der Fenster, endgültig vergessen. Die Fenster können mit oder ohne Zündschlüssel betätigt werden. Alle Stromkreise bleiben weiterhin wie vorher abgesichert. Dazu überbrückt man die ursprüngliche 30 Ampere Sicherung.
Benötigtes Material/Werkzeug:
- ca. 20cm Kabel
- 1 Kabelschuh + 1 Flachstecker
- etwas Schrumpfschlauch
- Zange
- Die Sicherung aus Steckplatz 4 des Sicherungskastens (SAM)
Die Teile wie auf den Bildern zusammensetzen und schon hat man sich einen Adapter für diese Zusatzfunktion gebastelt.
Der Adapter wird nur in den Sicherungskasten eingesteckt. Dazu die 30 Ampere Sicherung in einen der Dauerplus-Zusatzsteckplätze einstecken (siehe Allgemeine Informationen: Anschließen / Abgreifen von 12 Volt).
Der Flachstecker wird in den Steckplatz 4 eingesteckt, in dem sich zuvor die original 30 Ampere Sicherung befand.
WICHTIG: Den Flachstecker am unteren Pol anstecken (nahe der aufgedruckten Nr.4).
Alle Nicht-Bastler können solch ein Sicherungsmodul auch fertig kaufen. MisterDotCom bietet es, unter dem Namen Festerheberadapter, für 18,- EUR an. Die herausgezogene Sicherung wird in den Sicherungshalter des Adapters gesteckt. Das andere Ende des Adapters wird fest in die Stromleiste eingesteckt.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einbauten /Umbauten >
- Fensterheber zündungsunabhängig machen >