Frontgrill / Frontgitter

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Frontgrill / Frontgitter:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 25er Torx-Bit(Baujahr: bis Okt. 2003)
- 20er Torx-Bit (Baujahr: ab Nov. 2003)
- Schraubenzieher
Hier gibt es zwei Möglichkeiten, die danach variieren, was Du tun möchtest. Willst Du das Original-Gitter nur Ausbauen, um es z.B. durch ein Metallgitter ( Michalak) zu ersetzen, reicht die Möglichkeit 1. Wenn Du das Gitter lackieren und später wieder vorsichtig einsetzen willst, oder einen Selbstbau machen möchtest, musst Du mit Möglichkeit 2 an die Rückseite gelangen:

Möglichkeit 1:
Hierbei löst Du das Frontgitter vorsichtig und Stück für Stück von vorne, ohne etwas ausbauen zu müssen. Auf dem Bild kannst Du sehen, wo die Clips auf der Rückseite sitzen, die das Gitter halten. 4 oben und 4 unten:

Mit einem kleinen Schraubenzieher musst Du die Clips entlasten und dann aus ihren Halterungen lösen. Ist das Gitter gelöst, kannst Du es nach vorne herausnehmen.

Möglichkeit 2:
Hierfür muss die komplette Frontschürze demontiert werden, damit man (wie auf dem Bild!) von hinten an das Frontgitter gelangt und dort arbeiten kann.
Zuerst die Scheinwerfer demontieren (siehe Beleuchtung: Scheinwerfer/Fernlicht).
Dann die Frontschürze demontieren (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Frontschürze).
Nun kommt man von hinten an das Frontgitter und löst vorsichtig die 8 Clips mit einem Schraubenzieher.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Frontgrill / Frontgitter >