Ladeluftkühler-Zuluftführung

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Ladeluftkühler-Zuluftführung:
Benötigtes Material / Werkzeug:
- 8er Torx-Nuss
- kleiner Schraubenzieher
Folgende Teile müssen zuvor entfernt werden:
- Ladeluftkühler-Ventilator
- Ladeluftkühler
Nun kann man direkt von oben auf die Zuluftführung schauen. Sie ist mit 2 Schrauben (8er Torx Bit) und einer Kunststoff-Niete befestigt (rote Markierungen).
Dies zwei Schrauben herausschrauben...
...und die Kunststoff-Niete entfernen (von unten). Nun kann man die Zuluftführung nach oben herausnehmen.
Sie ist beifahrerseitig noch in einen Bolzen eingesteckt, von dem sie einfach abgezogen werden kann.
Der Ausbau gestaltet sich bei abgelassenem Motor viel einfacher!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Ladeluftkühler-Zuluftführung >