Ladelufttemperatursensor

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Ladelufttemperatursensor:
Er misst die Ansaugluft-/Ladeluft-Temperatur in der Ansaugbrücke. Wo im Motorraum er genau sitzt ist auf dem nächsten Bild sehr gut zu erkennen.

Um ihn auszubauen wird kein Werkzeug benötigt. Zuerst muss der Anschlussstecker entfernt werden. Dazu von oben und unten an den Stecker greifen und die Verriegelung an der Steckerunterseite (Pfeil) eindrücken. Der Stecker kann dann leicht nach hinten abgezogen werden.
Nun die beiden Flügel des Sensors leicht eindrücken und den Sensor nach hinten herausziehen.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Ladelufttemperatursensor >