Lenkradausbau

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Sonderthemen
Thema: Rund um Lenkräder
Lenkradausbau:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 10er Torx-Bit (Plastikverkleidung unter Lenkrad)
- Verlängerung für Torx-Bit-Aufsatz
- 30er Torx-Bit (Lenkradschraube)
- 10er Schraubenschlüssel (Abklemmen der Batterie)
Der 30er Torx zum Lösen der Lenkradschraube darf wegen des engen Schraubenloches im Durchmesser nicht zu dick sein und benötigt einen mindestens 5cm langen Schaft, um an die Schraube zu gelangen. Da die Schraube sehr fest sitzt, funktioniert ein normaler Torx-Schraubendreher nicht, da man damit nicht genügend Kraft aufbringen kann. Eventuell ist ein T-Griff-Schraubendreher nötig. Eine Knarre mit dünnem Aufsatz funktioniert am besten.
Wenn man das Serienlenkrad gegen ein höherwertiges Modell tauschen (mit Schaltwippen / Brabus), oder bequem an den Bedienhebeln arbeiten möchte, muss das Lenkrad abgenommen werden. Der Ausbau ist im Vergleich zu anderen Lenkrädern relativ einfach und setzt keine außergewöhnlichen Fertigkeiten voraus. Der reine Umbau kann in ca. 15 Minuten geschehen. Die Kosten einer Umrüstung im SmartCenter liegen bei ca. 50 bis 100,- Euro.
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
ACHTUNG: Airbags und Gurtstraffer enthalten pyrotechnische Stoffe (Zünder). Deshalb unterliegen sie dem Sprengstoffgesetz. Bei unsachgemäßer Handhabung gehen von diesen Bauteilen erhebliche Gefahren aus, die zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen können. Montage- und Demontage von Airbag-Modulen und Gurtstraffern dürfen offiziell nur von ausgebildetem und geprüftem Fachpersonal durchgeführt werden.
Als Erstes wird die Batterie abgeklemmt, um den Strom vom Airbagsystem zu nehmen (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Batterie). Moderne Airbags sind nach ca. 30 Sekunden Stromlosigkeit „sicher“. Empfohlen wird aber immer wieder eine Wartezeit von 15 Minuten, bevor man einen Airbag-Stecker löst.
ANMERKUNG:
Jeder der solch ein Bauteil selber aus- oder einbaut, sollte sich darüber bewusst sein, dass er mit Explosivstoffen umgeht. Selbst das Abziehen eines Steckers birgt die theoretische Gefahr einer ungewollten Auslösung. Deshalb sollte man dabei außerhalb des Wirkungsbereiches des Airbags bleiben. Beim wieder Einstecken gilt das selbe.
ACHTUNG:
Während ein Airbag ausgebaut oder abgesteckt ist, sollte man die Zündung nicht einschalten. Ansonsten gibt der Roadster eine Fehlermeldung aus und die Airbaganzeige leuchtet dauerhaft auf. Dieser Fehler muss dann im Smart Center gelöscht werden.
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

ACHTUNG:
Das neue Lenkrad muss „angelernt“ werden. Dabei wird dem Lenkwinkelsensor die 0-Stellung (Geradeauslauf) programmiert. Diese Arbeit sollte man dem SmartCenter überlassen. Auf der Fahrt dorthin ist äußerste Vorsicht geboten. Welche der Sicherheitsfunktionen nicht arbeiten, ist nicht klar. Zumindest das ESP ist außer Funktion.
Das Lenkrad in Geradeaus-Stellung bringen und so eventuell markieren (z.B. Klebeband). Um an die Steckverbindung zu gelangen, muss die Verkleidung unter dem Lenkrad gelöst werden (4x 10er Torx).

Bevor man nun die zwei Airbag-Stecker (rot und schwarz) trennt, sollte man an einen Massepunkt greifen, um sich zu erden (entladen). Vorsichtshalber von seitlich-unten und nicht mit dem Kopf oder Körper vor dem Lenkrad arbeiten.
Beide Stecker sind sehr einfach zu lösen und nur mit jeweils einem Halteclip versehen. Dieser wird gedrückt und der Stecker so abgezogen.
Nun wird die Lenkrad-Schraube (30er Torx) gelöst. Sie sitzt sehr fest. Am besten kann man sie erreichen, wenn man das Lenkrad etwas verdreht.
Um das Lenkrad abziehen zu können, muss die Schraube schon recht weit herausgedreht werden.
Nun ist das Lenkrad gelöst und kann abgezogen werden. Vor dem Abziehen sollte es wieder in waagerechte Position gedreht werden. Dazu am besten auf den Fahrersitz setzen und das Lenkrad ganz gerade und auf sich zu abziehen. Sollte sich das Lenkrad zu schwer lösen, kann das an einer nicht genügend gelösten Lenkrad-Schraube liegen.

Früher wurden die Lenkräder in der Regel mit einer gesicherten Mutter zentral auf der Steckachse der Lenkung verschraubt. Durch den mittigen Airbag ist das nicht mehr möglich. Das Smart-Lenkrad sitzt auf einem Vielzahn. Mittig ist in diesem Bereich ein Gewinde eingefräst. In dieses schraubt sich der Sicherungsbolzen (30er Torx-Schraube) und verhindert ein Abziehen. Links oben kann man die Vielzahnung sehen, mit der das Lenkrad auf die Steckachse aufgesetzt ist. Im rechten Bild sieht man die Öffnung des herausgeschraubten Sicherungsbolzens.
Im Bild links oben, die Vielzahnung in der Mitte des Lenkrades. Mittig unten kann man die 2 Steckerbuchsen erkennen. Im Bild rechts, die 2 Steckerbuchsen in Großaufnahme. Aufgrund der Formen, sind die Stecker nicht falsch anschließbar.
-----------------------------------------------------------------------------
Für die Fixierung des Lenkwinkelsensors (Verhinderung eines Verdrehens) gibt es eine Transportsicherung. Sollte man solch eine besitzen setzt man sie besser ein. Ansonsten fixiert man den Lenkwinkelsensor mit Klebeband gegen Verdrehen. Auch das Eindrehen der Lenkrad-Schraube, mit der das Lenkrad auf die Lenkradsäule geschraubt ist, verhindert ein Verdrehen.
-----------------------------------------------------------------------------
Nun das neue Lenkrad gerade aufschieben und den Sicherungsbolzen wieder festschrauben.
Bevor man nun die zwei Airbag-Stecker (rot und schwarz) wieder aufsteckt, sollte man an einen Massepunkt greifen, um sich zu erden (entladen). Vorsichtshalber von seitlich-unten und nicht mit dem Kopf oder Körper vor dem Lenkrad arbeiten.
Die unterseitige Verkleidung wieder aufsetzen und festschrauben (4x 10er Torx). Batterie wieder anklemmen (ACHTUNG: Radiocode muss neu eingegeben werden).
Nun muss der Lenkwinkelsensor neu angelernt werden (SmartCenter). Bis dahin wird die ESP-Leuchte dauerhaft leuchten und es wird eine Fehlermeldung im Speicher abgelegt, die ebenfalls im SmartCenter gelöscht wird.
Wird ein bereits in einem Roadster angelerntes Lenkrad eingebaut, gibt es weder eine Fehlermeldung, noch leuchtet die Warnleuchte auf. Die Sensorelektronik merkt sich hier offenbar die Werte in einem nichtflüchtigen Speicher. Da aber nicht sichergestellt ist, dass die 0-Stellung der jetzt aktuellen 0-Stellung entspricht, sollte das Anlernen wiederholt werden.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Sonderthemen >
- Rund um Lenkräder >
- Lenkradausbau >