Armaturenbrett

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Armaturenbrett
Benötigtes Material/Werkzeug:
- kleiner Schraubenzieher
- mittlerer Kreutzschlitz-Schraubenzieher (Fronthauben-Öffner)
- 10er Torx-Bit
- 20er Torx-Bit
- 27er/30er Torx-Bit (Mittelkonsole vorne)
- 30er Torx-Schraubenzieher; sehr dünn und lang (Lenkradschraube)
- 45er Torx Steckschlüssel bzw. Nuss mit Drehmomentschlüssel / Verlängerung (Beifahrerairbag)
- 10er Schraubenschlüssel (Abklemmen der Batterie)
- 2 Radioklammern (Radio)
- evtl. 2 Plastikkarten o.ä.
Folgende Einzelteile müssen zuvor demontiert werden:
- Handschuhfach
- Abdeckung unter dem Lenkrad (abziehen!)
- Abdeckung unter der Lenksäule + Kombiinstrument
- Seitliche Abdeckungen am Durchgang Türkabelbaum (abziehen!)
- Mittelkonsole vorne
- Radio
- Bordcomputer
- Lüftungskugeln
- Abdeckungen Fahrerseite und Beifahrerseite mit Beifahrerairbag
- Zusatzinstrumente
- Sicherheitsinsel
- Lüftungsaustritt (Mitte)
- Lüftungsabdeckungen vor der Frontscheibe
- Lenkrad
Nun werden folgende Teile ausgebaut:
Der Öffner für die Fronthaube. Dazu den Seilzug seitlich aus dem Hebel drücken und dann den kompletten Öffner losschrauben und abnehmen (Kreuzschlitz-Schraubenzieher).
Die OBD-Dose. Dazu die zwei Schrauben lösen (10er Torx-Bit) und die komplette Dose nach vorne herausnehmen. Dann wird der Kunststoffschlitten am Ende der Dose seitlich abgezogen. Wenn er sich einhaken sollte, mit einem kleinen Schraubenzieher den kleinen Haken in der Mitte etwas nach aussen biegen. Nun kann der ODB-Stecker nach hinten herausgedrückt werden.
Nun werden verschiedenste Schrauben und Klammern gelöst:
4 Schrauben um die Radio-Aufnahme (10er Torx-Bit). Von unten ist die schwarze Radio-Aufnahme noch mit zwei Metall-Klammern gesichert. Diese können mit einem Schraubenzieher nach unten weggedrückt werden.
1 Schraube links unter dem Lenkrad (20er Torx-Bit).
2 Schrauben überhalb des Lenkrades (20er Torx-Bit).
2 Schrauben hinter dem Handschuhfach (20er Torx-Bit).
1 Schraube unterhalb des mittleren Lüftungsaustritts (10er Torx-Bit).
Alle weiteren sichtbaren Schrauben müssen nicht gelöst werden. Sie befestigen die Belüftungsrohre unter dem Armaturenbrett, die beim Ausbau aber sowieso automatisch mit abgenommen werden!
Nun kann das Armaturenbrett abgenommen werden:
Zuerst zieht man leicht rechts und links an den Übergängen zur Mittelkonsole (erstes Bild). Dann kann das Armaturenbrett zum Fahrzeugheck hin abgezogen werden.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Armaturenbrett >