Kunststoffabdeckung-Scheibenwischer

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Kunststoffabdeckung-Scheibenwischer:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 30er Torx-Bit
- 13er Schlüssel oder Nuss
- kleiner Schraubenzieher
- evtl. Hilfsmittel zum Hebeln
Zuerst die Scheibenwischer abmontieren (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Scheibenwischerarme!)
Dann die Fronthaube abmontieren (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Fronthaube)!
Jetzt werden an den zwei markierten Stellen die einzigen Schrauben entfernt, die die komplette Abdeckung halten (30er Torx-Bit).

Die Abdeckung wird jetzt nur noch durch kleine Haltenasen an der Windschutzscheibe gehalten (Pfeile). Um die Abdeckung zu lösen, muss sie also in Richtung Fahrzeugfront abgezogen werden. Die äußersten Ecken, rechts und links, sitzen etwas eingeklemmt an den Kotflügeln. Sie müssen vorsichtig herausgezogen werden, indem man die Abdeckung mittig anhebt.

Unter der Abdeckung kann man nun links die Ansaugöffnung für die Lüftung sehen und rechts den Motor und das Gestänge der Scheibenwischer.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Kunststoffabdeckung-Scheibenwischer >