Sportluftfilter reinigen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einstellen / Wartung
Sportluftfilter reinigen:

Benötigtes Material/Werkzeug:
- Luftfilter Reinigungskit
Sportluftfilter sind auswaschbare und wieder verwendbare Luftfilter, die meist aus einem Baumwollgewebe bestehen. Dieses Baumwollgewebe ist mit einem speziellen Öl imprägniert und sorgt für eine wartungsfreie Lebensdauer, in der der Filter lediglich ab und zu gereinigt und wieder eingeölt werden muss. Die Hersteller geben an, dass eine Reinigung erst notwendig ist, wenn sich eine 2-3mm starke Schmutzschicht auf dem Filtermaterial gebildet hat.

Reinigungskits sind im Zubehörhandel zu beziehen und kosten ca. 15,- €. Sie bestehen aus einer Flasche Reinigungsflüssigkeit und einer Dose Filteröl.
Als Erstes wird der Luftfilter ausgebaut und ordentlich, aber vorsichtig ausgeklopft. Dabei mehrfach wenden. Mit einem Pinsel kann zusätzlich vorsichtig der grobe Dreck aus den Lamellen geholt werden.
Nun wird der Filter von außen mit dem Filterreiniger rundherum eingesprüht. Der spezielle Reiniger löst den Schmutz und das Öl aus dem Filter. Nach 10 Minuten Einwirkzeit, wird der Filter dann mit kaltem, klarem Wasser ausgespült. Dabei sollte man das Wasser von innen nach außen durch den Filter laufen lassen. Auf keinen Fall sollte man den Filter komplett ins Wasser legen, da keine Schmutzpartikel in den Innenraum des Filters gelangen dürfen.
Jetzt das Wasser abschütteln und den Filter trocknen lassen. Dabei sollte keine Druckluft, Föne usw. verwendet werden. Einfach liegen lassen, bis er trocken ist. Vor dem Einbau muss der Filter wieder eingeölt werden. Dazu mit der Sprühdose rundherum gut einsprühen. Das Filteröl hat eine spezielle Zusammensetzung, die einen sehr guten Schutz vor Dreck bildet. Weiterhin ist ein roter Farbzusatz beigemischt, um nicht eingeölte Stellen auf dem Filter zu erkennen. Den Filter 10 Minuten trocknen lassen und bei nicht eingeölten Stellen nochmals nachsprühen. Jetzt kann der Filter wieder verbaut werden.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einstellen / Wartung >
- Sportluftfilter reinigen >