Simmerring Getriebe

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Simmerring Getriebe:

Benötigtes Material/Werkzeug:
- 2 Wagenheber
- Radmutternschlüssel
- 21er Vielzahn-Nuss, oder behelfsweise 21er Sechskant-Nuss (Radnabenschraube)
- Brecheisen, Rohr o.ä.
- versch. Ringschlüssel
- 14er + 18er Torx-Nuss
- großer Schlitzschraubenzieher / Meißel o.ä.
- Hammer
Zuerst das Hinterrad der entsprechenden Fahrzeugseite abnehmen. Dann die Antriebswelle demontieren (siehe Ausbau / Einbau: Antriebswelle).
Nun hat man freie Sicht auf den Simmerring. Es ist der Ring um die Öffnung im Getriebe, mit den Punkten rundherum.
Diesen nun mit einem stabilen Gegenstand rundherum heraushebeln (großer Schraubenzieher / Meißel o.ä.).
Nun den neuen Simmerring einsetzen und mit einem Hammer gleichmäßig einschlagen. Um den Simmerring nicht zu beschädigen kann man sich mit einem Metallstück oder einem Holzbrett... behelfen. So schlägt man den Hammer nicht direkt auf den Metallring.
Ein neuer Simmerring kostet im Smart Center nur ca. 5,- Euro. Inclusive Einbau zahlt man im Smart Center ca. 130,- Euro dafür!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Simmerring Getriebe >