Sitze

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Sitze:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 10er Nuss (Batterie abklemmen)
- 45er Torx-Bit (Sitzschrauben)
- 17er Schraubenschlüssel (Gurtschrauben am Sitz)
- kleiner Schraubenzieher
Die Sitze lassen sich später einfacher herausnehmen, wenn das Dach geöffnet ist. Daher als erstes das Dach öffnen und die Holme herausnehmen.
Die Zündung ausschalten und erst wieder anschalten, wenn die Sitze wieder eingebaut sind. Ansonsten gibt es eine Airbag-Fehlermeldung, da die Stecker zum Sitz gelöst werden. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann die Batterie abklemmen. Natürlich sollte das Dach bereits geöffnet sein, bevor die Batterie abgeklemmt wird.
Als Nächstes werden die Sicherheitsgurte gelöst. Dazu die Schrauben am Sitz abschrauben und die Gurte abnehmen. Dann noch an den Kopfstützen aus der Führung fädeln.
Die Sitze ganz nach hinten schieben und die vorderen Torx-Schrauben (45er) auf der Sitzschiene, rechts und links des Sitzes, abschrauben. Dann die Sitze ganz nach vorne schieben und die hinteren Torx-Schrauben lösen.
Den ersten Sitz so verdrehen, dass die Rückenlehne über die Mittelkonsole auf den anderen Sitz gelegt wird – Rückseite nach oben. Auf diese Weise kann man am einfachsten an den Steckern der Unterseite arbeiten. Den Airbag- und denn Sitzheizungsstecker trennen, den Sitz aus dem Roadster nehmen und dann den zweiten Sitz ausbauen.
Eventuell sind die Kabel, dort wo sie sich aus dem Strang trennen, noch mit einem zusätzlichen Plastikclip an der Sitzunterseite eingeclipt. Dann einfach den Clip herausziehen!
Die Steckverbindungen unter den Sitzen sind etwas außergewöhnlicher, als sonst im Roadster, daher hier eine genauere Beschreibung:
Die bunten Stecker sind die der Seitenairbags. Zuerst wird die orange Verriegelung zurückgeschoben (Bilder oben). Zum Lösen der Steckverbindung wird der äußere orange Teil der Verriegelung nun gegen den lila Teil des Steckers gedrückt und der Stecker gelöst.
Die hauptsächlich schwarzen Stecker gehören zur Sitzheizung. Sie müssen zuerst von ihrer Arretierung an der Sitz-Unterseite geschoben werden.
Als Nächstes wird die graue Sicherung ausgeclipst.
Danach wird auf der gegenüberliegenden Seite die innen liegende Rastnase gelöst und der Stecker kann getrennt werden.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Die Batterie darf erst wieder angeklemmt werden (oder die Zündung eingeschaltet), wenn alle Stecker der Sitze wieder eingesteckt sind. Ansonsten gibt es eine Airbag-Fehlermeldung, die gelöscht werden müsste.
Sollte trotz richtigem Einbau doch die Airbagleuchte aufleuchten, könnte es sich um einen Wackelkontakt in den Steckern handeln (Stecker überprüfen!) - ein typischer Smart-Fehler für die Stecker der Seitenairbags!
Dieser Fehler kann nur im Smart-Center gelöscht werden. Die X-Gauge (OBD-Auslesegerät) z.B. kann diesen Fehler nicht löschen!
Teilenummern - Sitze:
- 0013186 V003 C17W - Beifahrer-Ledersitz (mit Seitenairbags + Sitzheizung)
- 0013174 V003 C17W - Fahrer-Ledersitz (mit Seitenairbags + Sitzheizung)

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Sitze >