Anlasser

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Anlasser:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 12er Torx-Nuss
- evtl. Zange
Um den Anlasser ausbauen zu können müssen folgende Vorarbeiten erledigt werden:
- Ausbau des Ladeluftkühler-Ventilators
- Ausbau des Ladeluftkühlers
- Ausbau der Ladeluftkühler-Zuluftführung
- Ablassen des Motors
Schon bevor man die Zuluftführung des Ladeluftkühlers entfernt hat, kann man auf die linke Schraube schauen, die den Anlasser hält. Leider wird die Rechte aber noch von der Zuluftführung verdeckt, so das diese ebenfalls ausgebaut werden muss.
Im rechten Bild kann man an einem ausgebauten Getriebe sehen, welche zwei Schrauben entfernt werden müssen.
Danach ist der Anlasser bereits komplett gelöst und kann nach oben entnommen werden. Es muss nur noch der Anschlussstecker abgezogen werden.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Anlasser >