Lenkstockhebel

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Lenkstockhebel:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 10er Torx-Bit (Plastikverkleidung unter Lenkrad)
- Verlängerung für Torx-Bit-Aufsatz
Zuerst wird das Kombiinstrument abgebaut, siehe Thema Ausbau/Einbau von Teilen: Kombiinstrument / Tacho! Nun hat man freien Zugriff auf die Lenkstockhebel.
Ein Hebel wird gelöst, indem der kleine Rasthebel eingedrückt wird. Der Lenkstockhebel kann dann gerade nach oben herausgezogen werden. Die Stecker werden durch leichten Druck auf die Steckerclips entfernen.
Am Lichthebel (links) ist ein Stecker befestigt. Am Wischerhebel (rechts) sind zwei Stecker befestigt (a) Wischersteuerung und (b) Tempomat.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Lenkstockhebel >