Spiegel mit Blinkern

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einbauten / Umbauten
Spiegel mit Blinkern:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- Satz Spiegel mit Blinkern (z.B. RS-Parts)
- Kabel, Kabelverbindungen
Zuerst müssen die alten Original-Spiegel demontiert werden (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Spiegel / Spiegeldreiecke).
Als nächstes löst man die Abdeckgitter der Türlautsprecher und schraubt die Lautsprecher aus den Türen (siehe Audio: Lautsprecher in den Türen wechseln).
Jetzt noch die Kotflügel lösen, um von hinten an die seitlichen Blinker zu gelangen (siehe: Ausbau / Einbau von Teilen: Frontschürze).
Nun ein Kabel, von den originalen Blinkern im Kotflügel, in den Fußraum ziehen und durch die originalen Kabeldurchführungen der Türe schieben. Durch das Loch, in dem die Türlautsprecher sitzen, kann man es leicht greifen und nach oben zu den Spiegeln weiter durchstecken. Die Kabel an die neuen Spiegel anschließen.
Der Zusammenbau geschieht nun in umgekehrter Reihenfolge. Die neuen Spiegel sollten zuerst angeschraubt werden. Hier nach ist dann ein vorsichtiger Test für die Passgenauigkeit der Türen im Rahmen vorzunehmen. Ggf. müssen die Spiegel justiert und ausgerichtet werden, damit die Türen auch wieder optimal schließen.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einbauten /Umbauten >
- Spiegel mit Blinkern >