Lüftungsregler funktioniert nicht mehr

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Probleme

Lüftungsregler funktioniert nicht mehr:

Wenn sich die Lüftung nicht mehr zwischen Fußraum, Mitteldüsen und Defrostung verstellen lässt (Einstellhebel lässt sich sehr leicht bewegen!), liegt es eventuell daran, dass der Bowdenzug an diesem Hebel ausgehängt ist.
Reparatur:
- Die Sicherheitsinsel herausnehmen (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Sicherheitsinsel).
- Die zwei Schrauben der unteren Düse rausdrehen (10er Torx-Bit).
- Düse zum Innenraum hin herausziehen. Vorsicht bei dem weißen Beleuchtungs-Quersteg (leicht anheben, dann kann man die Düse darunter hindurch ziehen!).
- Jetzt sieht man die Verstellmechanik. Am linken Hebel sieht man, wie es ein sollte – Rechts hängt das Ende des Bowdenzugs irgendwo in der Luft.
- Den Bowdenzug wieder auf das Hebelchen aufsetzen und sichern, da er sich sonst sehr einfach wieder löst.
- Düse wieder einsetzen und die Schrauben wieder eindrehen. Sicherheitsinsel wieder einsetzen.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Probleme >
- Lüftungsregler funktioniert nicht mehr >