iPod im Roadster

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Audio / Navigation
iPod im Roadster:
Wie den iPod ans Radio anschließen?
Eine sehr einfache und kostengünstige Art den iPod an das Radio anzuschließen, ist ein Aux-In-Adapterkabel (auch Line-In-Adapter genannt!). Solche Kabel gibt es im Zubehörhandel für wenige Euro zu kaufen (z.B. Conrad: ca. 8,- EUR). Das Kabel besitzt einen 3,5mm Klinkenstecker, der in den Kopfhörerausgang des iPod gesteckt werden kann. Auf der anderen Seite befindet sich ein blauer ISO-Stecker. Dieser kommt in den CD-Wechsler-Anschluss (C-3) auf der Rückseite des Radios (Smart-Grundig-Radios mit Wechslersteuerung!).
Um dem Radio das Vorhandensein eines CD-Wechslers vorzugaukeln, muss am ISO-Anschluss des Kabels noch eine Massebrücke gebaut werden. Dazu einfach ein Stückchen Kabel zwischen die Pins 13 und 15 setzen. Wer es hundertprozentig machen will, setzt ein Stück Kabel mit 2 angesetzten Federkontaktbuchsen ein.
Meist muss das Radio jetzt noch kurz vom Bord-Stromnetz getrennt und wieder angeschlossen werden, damit das neue Gerät erkannt wird (ACHTUNG: Der Radiocode muss eingegeben werden, wenn das Radio vom Stromnetz getrennt war!)
Um den iPod so angeschlossen aber auch mit Strom zu versorgen, muss zusätzlich ein KFZ-Ladekabel angeschlossen werden, das es passend für jedes iPod-Model im Zubehörhandel zu kaufen gibt!
Da die original 12Volt-Steckdose im Roadster in der Schublade des Aschenbechers verbaut ist, werden auch gerne zusätzliche 12Volt-Steckdosen an anderer Stelle verbaut.
Eine ähnliche Anschlussmöglichkeit hat man, wenn man ein Radio mit einem Aux-In-Eingang (3,5mm Klinkenanschluss) an der Front besitzt. Hier benötigt man dann ein Klinke-auf-Klinke Kabel.
Professioneller und exklusiver, auch in der Bedienung, ist eine Aktivhalterung für den iPod. Die Firma Dension bietet hier unter anderem z.B. das Ice:Link an.
Das Dension-System ist sehr einfach einzubauen. Das Modul wird wieder direkt in den CD-Wechsler-Anschluss (C-3) auf der Rückseite des Radios gesteckt (Smart-Grundig-Radios mit Wechslersteuerung!). An der anderen Seite des Moduls befindet sich der Anschluss für die Aktivhalterung.
Vorteile: Der iPod wird aufgeladen, man hat einen Festeinbau ohne offen verlegte Kabel und der iPod kann teilweise über das Radio gesteuert werden. Preis ca. 200,- EUR.
Ein ähnliches Einbau-System wird auch direkt von Smart angeboten, das iPod-CarKit (mehr Bilder und Infos - Audio: iPod-CarKit!). Es wird auf derselben Konsole montiert, welche auch als Telefonkonsole separat erhältlich ist. Leider ist es nur mit iPod-Modellen mit 10, 15 und 20GB kompatibel. Der Preis ist ebenfalls nicht sehr überzeugend. 200,- EUR für die Aktivhalterung, 35,- EUR für die Konsole und ca. 75,- EUR für den Einbau = über 300,- EUR insgesamt!
Der iPod kann mit dieser Halterung auch nicht gesteuert werden. Sie dient einzig und allein der Verbindung iPod-Radio und dem Aufladen des iPod!
Wer keinerlei Kabel im Roadster verlegen/anstecken möchte, hat außerdem die Möglichkeit einen FM-Transmitter an den iPod anzuschließen. Ein FM-Transmitter funkt die Musik vom iPod über eine freie Frequenz an das Autoradio.
Bei älteren Modellen wird eine freie Radiofrequenz über die iPod-Software eingestellt. Bei neueren Modellen kann man die Frequenzen sehr einfach direkt am FM-Transmitter einstellen. Nachteil ist, dass man während längerer Fahrten meist mehrfach neue freie Frequenzen suchen muss, da eine zuvor freie Radiofrequenz plötzlich von einem großen Sender genutzt wird. Natürlich ist die Qualität nicht mit der einer Kabelverbindung vergleichbar!
Weiterhin gibt es von etlichen Radio-Herstellern spezielle iPod-Lösungen und Adapter für deren Audio-Komponenten.
Wie und wo den iPod befestigen?
Im Zubehörhandel gibt es etliche verschiedenste Halterungen für den iPod. Eine sehr einfache Möglichkeit ist hier z.B. ein Becherhalter für die Getränkehalter im Roadster.
Besonders für aktive Lösung, bei denen der iPod über das Radio gesteuert wird, ist auch ein versteckter Einbau denkbar. Dazu z.B. die Anschlusskabel von hinten in das Handschuhfach verlegen, oder in der Mittelkonsole nach unten zur Aschenbecherschublade. Hier müsste dann allerdings die original 12Volt-Steckdose entfernt werden!
Im Handel gibt es verschiedenste Haltesysteme. Das der Firma Brodit z.B. kann an den verschiedensten Stellen im Fahrzeug befestigt werden. Dabei werden z.B. vorhandene Schlitze im Fahrzeug, oder Lüftungsgitter genutzt. Es muss also nichts geschraubt werden. Es besteht aus zwei Einzelteilen. Dem ProClip, der die eigentliche Montageplattform ist und der Halterung für den iPod.
Eine weitere gute Lösung um eine passive, wie auch eine aktive Halterung im Roadster zu befestigen, ohne irgendwelche Bohrungen o.ä. anzubringen, ist die Befestigung an einem Radiobügel. Dazu den Radioentnahmebügel in das Radio einstecken und umbiegen. Die Halterung wird dann an den Bügel geschraubt.
Und hier noch eine ganz spezielle Anleitung von Andreas Rilk, der seinen iPod direkt in ein original Smart-Radio gebaut hat. ZUR ANLEITUNG!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Audio / Navigation >
- iPod im Roadster >