Regensensor von Waeco

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einbauten / Umbauten
Regensensor von „Waeco“:

Benötigtes Material/Werkzeug:

- Waeco Regensensor MCS-100-S
- Adapterkabel MC-100-AD
- Zange (für Quetschverbinder)
- 25er TorxBit (für Sonnenblende)
Zunächst wird der Sensor an der Windschutzscheibe montiert. Zum Verlegen der Leitung muß die Verkleidung der A-Säule entfernt werden (die Kunststoffpfropfen am besten mit zwei kleinen Flachschraubendrehern vorsichtig, aber kräftig herausziehen), und die Verkleidung des Windschutzscheibenrahmens gelockert werden. Mit dem Torx die Sonnenblende abschrauben, dann die Innenbeleuchtung heraushebeln und den Innenspiegel nach oben abziehen. Der Rest der Verkleidung ist nur aufgeklipst und kann leicht heruntergezogen werden.
Der Sensor wird am besten mittig unterhalb der Abdunkelung, genau vor dem Innenspiegel aufgeklebt. Die Klebefläche zuvor gut säubern, so daß die Oberfläche staub- und fettfrei ist. Dann den Sensor aufkleben, so daß keine Luftblasen innerhalb der Klebefläche eingeschlossen sind.

Das Kabel für den Sensor wird mit Klebeband am vorhandenen Kabelbaum befestigt, und in Richtung SAM geführt. Dann kann die obere Verkleidung und die A-Säulenverkleidung wieder befestigt werden.
Als Nächstes wird das Sensorrelais an die Leitungen angeschlossen, die am SAM angeschlossen sind. Die originale Leitung, die den Intervall-Betrieb aktiviert, wird durchtrennt (Kabel grau/rot, Pin 3 am Stecker N11-8) und mit dem Anschluss I am Sensorrelais (Kabel gelb) angeschlossen. Dann die Leitung für die Wischerstufe 1 (Kabel grün/blau, Pin 36 am Stecker N11-9) durchtrennen, und mit den Anschlüssen 53S (Kabel violett) auf der Schalterseite und 53M (Kabel grün) auf der SAM-Seite verbinden. Die beiden letzten Anschlüsse sind Zündungs-Plus Anschluß 15 (Kabel schwarz vom Sensorrelais) und Masseanschluß 31 (Kabel braun vom Sensorrelais mit Kabel braun von Stecker N11-10 oder auf den Massepunkt verbinden). Nun sollte alles funktionieren.
Das Sensorrelais kann man z.B. mit Doppelklebeband auf die Seite des SAM kleben.
Test: Wischer-Stufe 1 sollte wie immer funktionieren. Bei Stellung „Intervall-Wischen“ sollte zunächst nichts passieren. Wenn jetzt Wasser auf den Sensorbereich gelangt, sollte der Wischer einmal betätigt werden.

Schaltung:

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einbauten /Umbauten >
- Regensensor von Waeco >