Lichtmaschine

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Lichtmaschine:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 8er Steckschlüssel
- 10er Steckschlüssel
- 15er Steckschlüssel
- 16er Steckschlüssel
Um an die Lichtmaschine zu gelangen muss man den Motor ablassen.
Die Spannschraube lösen (15er Steckschlüssel) und anschließend die Hauptverschraubung der Lichtmaschine lösen (16er Steckschlüssel).
Nun kann die Lichtmaschine bereits so bewegt werden, das man den Keilriemen abnehmen kann.
Dann die Kabelverschraubungen an der Rückseite der Lichtmaschine lösen. Für die dicke Batterieleitung benötigt man einen 10er Steckschlüssel, das dünne Kabel ist mit einem 8er zu lösen.
Nun kann die Lichtmaschine abgenommen werden. Dazu einfach kräftig auf Höhe der Hauptverschraubung ziehen, an der die Lichtmaschine leicht verklemmt ist.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Lichtmaschine >