Türschloss

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Türschloss:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 30er Torx-Bit
- kleiner Schraubenzieher
Zuerst das Türpanel ausbauen (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Türpanel).
Um das Türschloss nun auszubauen müssen drei Schrauben gelöst werden (30er Torx-Bit). Sie sitzen unter den grauen Kunststoffkappen, an der Stirnseite der Tür.
Den Bowdenzug zum äußeren Türöffner ausfädeln und das Schloss so weit nach hinten ziehen, bis man den braunen Stecker abziehen kann. Zum Lösen hilft ein kleiner Schraubenzieher als Hebelwerkzeug.
Wenn man die weiteren Bowdenzüge noch löst, ist das Schloss frei und kann herausgenommen werden. Dies ist etwas fummelig!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Türschloss >