Sicherheitsinsel

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Sicherheitsinsel:
Die Sicherheitsinsel (offizieller Name = Schaltergruppe Cockpit) ist sehr einfach zu demontieren. Man benötigt dafür keinerlei Werkzeug.
Einfach mit einem Fingernagel vorne unter die Sicherheitsinsel greifen und diese dann nach oben ziehen. Eventuell mit einer dünnen Plastikkarte oder einem kleinen Schraubenzieher behelfen. Die seitlichen Befestigungsfedern lösen sich beim hochziehen von selbst (es kann nichts kaputt gehen!).
Nun kann man die Sicherheitsinsel etwas zu sich ziehen und sie ist demontiert. Wenn man z.B. nur an die Lüftung gelangen möchte, reicht es die Sicherheitsinsel zur Seite zu legen. Das Anschlusskabel ist lang genug dafür. Will man an der Sicherheitsinsel arbeiten löst man den Stecker durch einfaches Abziehen und die Sicherheitsinsel ist frei.
Um an das Innenleben, die Platine der Sicherheitsinsel zu gelangen, muss man die 4 Schrauben auf der Rückseite (8er Torx-Bit) lösen.
Nun kann man den Kunststoffdeckel entfernen und die Platine herausnehmen.

Links: Platine ohne Sitzheizung ; Rechts: voll bestückte Platine!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der Stecker der Sicherheitsinsel (S6/1) hat die folgende Belegung, wenn die Insel voll ausgerüstet ist (Stecker von vorn, Nase nach links = Sicht auf die Platine):

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Sicherheitsinsel >