Heizungsgebläse funktioniert nicht

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Probleme

Heizungsgebläse funktioniert nicht:
Wenn das Heizungsgebläse nicht mehr funktioniert, sollte zunächst die entsprechende Sicherung (Nr. 3) im Sicherungskasten (SAM) überprüft werden. Es handelt sich um eine gelbe 20 Ampere Sicherung.
Auslöser für ein nicht funktionierendes Gebläse war bereits mehrfach eine defekte Masseverbindung. Das Gebläse wird über Masse geschaltet. Ein defekter Masse-Kontakt im Stecker kann einen zu hohen Übergangswiderstand verursachen, so das bei Belastung die Spannung auf Null zusammenbricht. Grund hierfür ist oftmals ein verschmorter Kontakt aufgrund schlechter Passung sein (siehe Bild).

Um an den Stufenschalter des Heizungsgebläses zu gelangen, muss der Beifahrer-Airbag samt seiner Abdeckung ausgebaut werden (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Abdeckung Cockpit (Beifahrerseite)). Nun liegt der Stufenschalter frei und man kann den weissen Anschlussstecker abziehen.
Nun kann der Stecker mit seinen Kontakten kontrolliert werden. Sollte ein entsprechender Defekt vorhanden sein, den verschmorten Kontakt herausziehen, reinigen und etwas weiter zusammen biegen. Dann wieder alles zusammen setzen.
Sollte der Stecker zu sehr verschmort sein, gibt es bei Smart einen Reparatur-Satz (Nr.: Q0015415V001). Dieser umfasst den weissen Stecker, inklusive den Kabeln (ca. 50cm lang).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Links: Blick auf den Schalthebel des Gebläses nach dem Ausbau der Schalteinheit.
Rechts: Die ausgebaute Schalteinheit.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Probleme >
- Heizungsgebläse funktioniert nicht >