Türöffner außen funktioniert nicht mehr

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Probleme

Türöffner außen funktioniert nicht mehr:

Wenn sich der Roadster durch Ziehen des Türöffners nicht mehr öffnen lässt, liegt eventuell ein Defekt des entsprechenden Bowdenzuges vor, was schon recht häufig vorgekommen ist. Entweder war der Bowdenzug selber gerissen, oder ein Befestigungsnippel an einem der Enden hatte sich gelöst.
Um das obere Ende des oben gekennzeichneten Bowdenzuges zu erreichen, reicht es den äußeren Türöffner zu demontieren (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Türöffner außen). Um das untere Ende zu erreichen, muss man dagegen das ganze Türpanel abnehmen (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Türpanel).
Bei diesem Defekt tauscht das SmartCenter gerne mal den ganzen äußeren Türgriff aus. Ersatz-Bowdenzüge können aber auch im Zubehörhandel oder im Baumarkt günstig gekauft werden, oder man benutzt alte Bowdenzüge. Man benötigt dann zusätzlich nur noch zwei Befestigungsnippel für die Enden. Hier gibt es im Zubehörhandel oder Baumarkt so genannte Schraubnippel für Cent-Beträge. Im Motorrad-Zubehörhandel gibt es sogar komplette Bowdenzug-Reperatursets, die um 10 Euro kosten.
Man sollte den alten Original-Bowdenzug genau vermessen oder zum Einkauf mitnehmen. Die Hülle des neuen Bowdenzugs wird passend zurechtgeschnitten, so das der Bowdenzug später wieder knickfrei verlegt werden kann. Nun wird einseitig der erste Schraubnippel angebracht. Den Zug etwa 5 mm hinter dem Schraubnippel abschneiden. Die fertige Seite jetzt einsetzen und eventuell mit einem dünnen Kabelbinder sichern.
Dann den Bowdenzug einsetzen, auf richtigen Sitz kontrollieren und den Innenzug an die zweite Befestigung legen. Einen weiteren Schraubnippel passend aufsetzen und festschrauben. Den Innenzug auf dieser Seite aber erst abschneiden, wenn man den Bowdenzug eingesetzt und überprüft hat, das er die richtige Länge besitzt. Dann auch hier wieder 5 mm hinter dem Schraubnippel abtrennen und eventuell wieder mit einem dünnen Kabelbinder sichern.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Probleme >
- Türöffner außen funktioniert nicht mehr >