Bolzen fest / gerissen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Probleme

Bolzen am Krümmer / Auspuff ist festgerostet oder abgerissen:
Zuerst einmal sollte man sich so viel Platz zum Arbeiten wie möglich schaffen:
- Ausbau / Einbau von Teilen: Heckschürze
- Ausbau / Einbau von Teilen: Crashbox (hinten)
- Ausbau / Einbau von Teilen: Auspuff

Solange der Bolzen noch steht und „nur“ festgerostet oder das Gewinde zerstört ist, kann man versuchen mit sehr viel Rostlöser zu arbeiten um ihn zu lösen. Leichte Hammerschläge können dies unterstützen.
Dann mit einer möglichst langgestielten (mehr Kraftentwicklung möglich) und robusten Zange versuchen den Bolzen herauszudrehen. Bewegt sich der Bolzen nicht, immer wieder mit Rostlöser und leichten Schlägen arbeiten. Des weiteren kann man versuchen den Bolzen zu erhitzen und dann auszudrehen. Ein Gasschweißgerät ist hierzu gut geeignet.
Weitere Tipps / Möglichkeiten:
- Mit einem Dremel einen Schlitz in den Bolzen schleifen und diesen dann mit einem breiten Schraubendreher raus drehen.
- Eine Mutter auf den Bolzen schweißen und den Bolzen dann ausschrauben.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ist der Bolzen abgerissen oder reißt er beim Versuch des oben beschriebenen Ausdrehens ab, bleibt einem nur noch die Möglichkeit des Ausbohrens.
Hierzu werden sehr hochwertige und scharfe Metallbohrer, in einer Größe von 2 - 3 mm benötigt. Sehr hilfreich sind linksdrehende Bohrer aus dem Maschinenbau.
Vor dem Bohren mit einem guten Körner den abgerissenen Bolzen ankörnen. Dann unbedingt langsam und Stück für Stück bohren, damit der Bohrer nicht verglüht (Geduld). Nun einen Ausdreher (linksdrehend) ansetzen und versuchen die Bolzenreste damit herauszudrehen. Dafür sollte man nicht zu tief gebohrt haben, da der Ausdreher beim tiefen Eindrehen den Bolzen zu sehr aufspreizen würde.
Wenn alles nicht hilft muss man Stück für Stück grössere Bohrer benutzen, um alle Bolzenreste auszubohren. Anschließend wird mit einem Gewindeschneider ein neues Gewinde eingeschnitten.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Probleme >
- Bolzen fest / gerissen >