Türpanel

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Türpanel:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 25er Torx-Bit
Als erstes werden die Spiegel und die Spiegeldreiecke demontiert (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Spiegel/Spiegeldreiecke).
Dann die hinteren Türdreiecke entfernen (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Türdreiecke (hinten)).
Jetzt noch die äußeren Türöffner ausbauen (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Türöffner (außen)).
Nach diesen drei Schritten geht es an die eigentliche Demontage des Türpanels. Es ist mit nur einer Schraube befestigt, die entfernt werden muss (25er Torx-Bit). Diese sitzt unter dem entfernten Spiegel. Der Rest des Panels ist gesteckt, oder mit Kunststoffclips festgeclipt.
Als nächstes wird die Abdichtung der Scheibe entfernt. Sie lässt sich einfach herausziehen.
Das Panel ist mit vier Clips im Rahmen eingeclipt. Man kann es ausclipsen indem man es Stück für Stück nach oben zieht!
Als nächstes wird das Panel jetzt noch unterhalb des entfernten äußeren Türöffners ausgehakt. Hier ist es nur wenige Zentimeter eingehakt.
Jetzt kann das komplette Türpanel mit Gefühl nach unten und vorne ausgehakt werden.
Der Ausbau ist um einiges einfacher, wenn die Kotflügel nicht im Weg sind. Man muss allerdings nicht die komplette Frontschürze demontieren. Es reicht die seitlichen Verschraubungen und Spreiznieten zu entfernen und die Kotflügel dann abzuspreizen (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Frontschürze).
Vorteilhaft ist es, wenn man die Kotflügel so umgebaut hat, das man sie einzeln abnehmen kann (siehe Ein- / Umbauten: Frontschürze (Kotflügel einzeln abnehmbar)).

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Türpanel >