Seitenairbags

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Seitenairbags:
Benötigtes Material/Werkzeug:

- Schlitzschraubendreher (groß)
- 25er Torx-Bit
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
ACHTUNG: Airbags und Gurtstraffer enthalten pyrotechnische Stoffe (Zünder). Deshalb unterliegen sie dem Sprengstoffgesetz. Bei unsachgemäßer Handhabung gehen von diesen Bauteilen erhebliche Gefahren aus, die zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen können. Montage- und Demontage von Airbag-Modulen und Gurtstraffern dürfen offiziell nur von ausgebildetem und geprüftem Fachpersonal durchgeführt werden!
Als Erstes wird die Batterie abgeklemmt, um den Strom vom Airbagsystem zu nehmen (siehe Ausbau / Einbau: Batterie). Moderne Airbags sind nach ca. 30 Sekunden Stromlosigkeit „sicher“. Empfohlen wird aber immer wieder eine Wartezeit von 15 Minuten, bevor man einen Airbag-Stecker löst!
ANMERKUNG:
Jeder der solch ein Bauteil selber aus- oder einbaut, sollte sich darüber bewusst sein, dass er mit Explosivstoffen umgeht. Selbst das Abziehen eines Steckers birgt die theoretische Gefahr einer ungewollten Auslösung. Deshalb sollte man dabei außerhalb des Wirkungsbereiches des Airbags bleiben. Beim wieder Einstecken gilt das selbe!
ACHTUNG:
Während ein Airbag ausgebaut oder abgesteckt ist, sollte man die Zündung nicht einschalten. Ansonsten gibt der Roadster eine Fehlermeldung aus und die Airbaganzeige leuchtet dauerhaft auf. Dieser Fehler muss dann im Smart Center gelöscht werden!
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Um an die Seitenairbags zu gelangen, müssen die Sitzbezüge und Polster der Rückenlehnen entfernt / gelöst werden (siehe Ausbau / Einbau: Sitzbezüge). Jetzt kann man bereits auf die Halterung der Seitenairbags schauen.

Als nächstes wird der Airbag-Stecker, der von unten an der Halterung sitzt abgezogen. Er kann einfach nach unten abgezogen werden. Bevor man die Airbag-Stecker trennt, sollte man an einen Massepunkt greifen, um sich zu erden (entladen).

Der Airbag ist mit 4 Schrauben (25er Torx-Bit) mit der Sitzschale verschraubt. Diese werden jetzt gelöst.
Danach kann der Seitenairbag entfernt werden, indem man ihn vorsichtig zur Sitzmitte hin zieht.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Seitenairbags >